| # Strumenti (qmptc0108m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli strumenti che verranno impiegati per eseguire test di articoli in base a una specifica caratteristica. La sessione dei dettagli consente di creare e/o di gestire gli strumenti. Argomenti correlati Impostazione dei dati principali per le ispezioni Strumento Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Numero strumento Il numero utilizzabile per rintracciare lo strumento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Gruppo di strumenti Il codice del gruppo di strumenti con caratteristiche simili. Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. Unità mis. quant. min. misurab. L'unità di misura nella quale viene espresso il valore minimo misurabile. È necessario che l'unità di misura fisica della quantità minima misurabile corrisponda all'unità di misura della caratteristica per la quale viene utilizzato lo strumento. Esempio Un calibro per viti micrometrico. Un calibro per viti micrometrico è in grado di misurare con una precisione di 10 micrometri. È pertanto possibile immettere 'micrometro' nel campo Unità mis. quant. min. misurab. e 10 nel campo Quantità minima misurabile. Quantità minima misurabile Il grado di precisione dello strumento. Esempio Un calibro per viti micrometrico. Un calibro per viti micrometrico è in grado di misurare con una precisione di 10 micrometri. È pertanto possibile immettere 'micrometro' nel campo Unità mis. quant. min. misurab. e 10 nel campo Quantità minima misurabile. Tipo di intervallo Intervallo tra una taratura e quella successiva. L'intervallo indica quando verrà eseguita la taratura successiva, ovvero dopo un determinato numero di giorni oppure dopo un determinato numero di utilizzi. Intervallo [Giorni/Numero utilizzi] Indica il momento in cui viene eseguita la taratura. Se si è immesso Intervallo di tempo nel campo Tipo di intervallo, digitare il numero di giorni. Se si è immesso Numero utilizzi nel campo Tipo di intervallo, digitare il numero di utilizzi. Selezionato per taratura Se la casella di controllo è selezionata, lo strumento viene bloccato per essere sottoposto a taratura. Uno strumento bloccato non può essere utilizzato per ispezioni. Uno strumento viene bloccato automaticamente quando viene selezionato per la taratura nella sessione Taratura strumenti (qmptc3201m000). Quando uno strumento è bloccato, non è possibile gestire alcun dato correlato alla taratura. La sessione Date di taratura strumenti (qmptc3202m000) consente di sbloccare uno strumento. Data ultima taratura L'ultima volta in cui lo strumento è stato sottoposto a taratura. Data taratura successiva La data in cui verrà eseguita la successiva taratura dello strumento. È possibile utilizzare questo campo soltanto se è stato immesso Intervallo di tempo nel campo Tipo di intervallo. Data taratura successiva = Data ultima taratura+ Intervallo [Giorni/Numero utilizzi] o Data taratura successiva = data corrente + Intervallo [Giorni/Numero utilizzi] Taratura successiva [Numero utilizzi] Indica il numero di volte per cui è possibile utilizzare lo strumento prima di sottoporlo alla successiva taratura. È possibile utilizzare questo campo soltanto se è stato immesso Numero utilizzi nel campo Tipo di intervallo. Taratura successiva [Numero utilizzi] = intervallo - Numero utilizzi effettivi Numero utilizzi effettivi Il numero di volte o di giorni per cui lo strumento è stato utilizzato per il test dall'ultima taratura. Nota Il valore di questo campo è influenzato dalle sessioni Ordine di ispezione - Dati test (qmptc1115m000) e Date di taratura strumenti (qmptc3202m000). |