| # 最終製品の検査方法 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションのQM の導入の製造 (SFC)チェックボックスがオンの場合、品質を使用して製造オーダの最終製品をチェックすることができます。 品質で各製造品目の品質要件を定義できます。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの固有検査の製造 (SFC)チェックボックスをオンにした場合、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションからオーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) セッションを開始できます。 オーダ検査 (qmptc1120m000) セッションの検査のブロック方法フィールドによって、使用できる方法が決まります。 検査のブロック方法フィールドの値が続行である場合、方法 A が使用されます。 検査のブロック方法フィールドの値がブロックである場合、方法 B が使用されます。 Infor LN はこれらのフィールドの値を、以下のセッションで入力されたデータに基づいて決定します。 テストの組合せ (qmptc0111m000) オーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) 関連トピック 製造作業 最終製品の品質管理 材料の品質管理 |