| # 不合格の出力 (tisfc0403m000) セッションの目的: 仕損数量および隔離検査数量を出力します。このセッションでは、作業内および製造オーダレベルにおける不合格品目、仕損品目、または隔離検査品目に関するレポートを生成できます。品質で仕損になった品目は出力されません。 各作業に対しこのセッションは次の数量を出力します。 不合格数量、仕損数量、または隔離検査数量 総レポート数量 (完了プラス不合格) の割合としての不合格数量、仕損数量、または隔離検査数量 注意 このセッションは、オーダ状況が完了済の製造オーダのみ出力します。 関連トピック 完了および不合格数量のレポート 製造オーダの不合格 ソート基準 このフィールドは、セッションがレポートの作業をソートする方法を決定します。 指定可能な値 有効値 完了日 この日付よりも前または当日に完了した製造オーダのみが出力されます。製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで、オーダ状況が完了済のオーダの完了日を見ることができます。 不合格ゼロは出力しない このチェックボックスがオンの場合、不合格数量、仕損数量、または隔離検査数量の合計がゼロであるか、または計画不合格数量、計画仕損数量、または計画隔離検査数量と等しい作業は出力されません。 計画不合格数量または計画仕損数量の定義については、製造オーダの不合格を参照してください。 完了したオーダのみ このチェックボックスがオンの場合、完了としてレポートされたオーダについてのみ仕損が出力されます。 関連トピック 完了としてレポート 出力 入力された選択項目を出力します。 |