| # ブロック済ストックポイントの不適合資材レポートの生成 倉庫 - 保管場所 - 品目 - ブロック済ストックポイント (whwmd6130m000) セッションで、ブロック済ストックポイントの不適合資材レポート (NCMR) を生成できます。 このセッションでレポートオプションが使用可能になるのは、品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションで不適合導入済チェックボックスがオンの場合だけです。このオプションで不適合レポート (qmncm1100m000) セッションを開始します。このセッションでは以下の操作が可能です。 ストックポイントの不適合資材レポートを新規作成する ストックポイントの既存の不適合資材レポートを表示する ストックポイントの不適合資材レポート (NCMR) が存在する場合、不適合資材レポートフィールドがチェックされます。 数量または単位は、不適合資材レポートの状況がオープンである場合に、不適合レポート (qmncm1100m000) セッションで修正できます。これは不適合資材レポートに関連するブロックデータにも当てはまります。不適合資材レポートの状況がオープンの場合、ブロック済ストックポイントシリアル分配 (whwmd6135m000) セッションでシリアルが追加または削除されると、対応する不適合資材レポートが修正されます。 他のユーザがブロックした不適合資材レポートを生成することができます。特定の取引先別にストックポイントをブロックすることもできます。 ストックポイントがブロックされ、品目が ｢在庫内で｣ シリアル番号管理されており、すべてのシリアルをブロックできるわけではない場合、ブロック可能な一部の数量についてしかストックポイントをブロックできません。 同一の倉庫、保管場所、品目で、異なるロットについて複数のストックポイントがブロックされている場合、ストックポイント/ロットは単一の不適合資材レポートにグループ化されます。 |