| # カウンタ読取のリセット (tscfg2101m100) セッションの目的: 作業オーダの活動またはサービスオーダ活動が実行されたときに、カウンタ読取をリセットします。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ オーダ サービスオーダまたは作業オーダの番号 活動 参照活動のコード 記述 コードの記述または名前 品目 品目のコード 記述 コードの記述または名前 シリアル番号 品目のシリアル番号 品目 シリアル番号付品目の一意の識別子 シリアル番号 シリアル番号付品目のシリアル番号 カウンタ値 シリアル番号付品目のカウンタ値 記述 コードの記述または名前 単位 カウンタ値を表す単位 カウンタ値 (メートル) メートル単位の、最新の既知の値。カウンタ基準の計測タイプに適用されます。メートルは置き換え可能であり、メートル単位でのメートル値とカウンタ値との間には差異がある可能性があるので、別個のカウンタであることが必要です。 単位 カウンタ値を表す単位 カウンタ開始日 カウンタの開始日時 リセット値 カウンタをリセットしたときの開始値 リセット カウンタ読取の値を開始値にリセットし、カウンタ開始日を現在の日付にリセットします。 |