| # クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションの目的: クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) を表示します。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダ クラスタ化されたラインステーションオーダ 1 日のラインステーションの全資材所要量を表します。クラスタ化されたラインステーションオーダはユーザ定義のバケットで構成されます。バケットごとに、資材所要量が結合されます。 組立管理では、オーダ別ではなく、ラインステーション別や期間別で処理できます。LN では、特定期間の同じ資材を 1 つの資材ラインに統合することができます。その後、累計数量がクラスタ化されたラインステーションオーダに格納されます。この数量の累積によって、特定のバケットに対して処理が行われるため、処理の数を減らすことができます。 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで、オーダ番号を作成する番号グループを定義します。 ラインステーション 組立ラインの一部であるワークセンタ。ラインステーションは、最終組立計画 (FAS) 品目の製造で使用されます。1 つのラインステーションには複数の位置を保持することができ、これにより 1 つのラインステーションに複数の品目を存在させることができます。 発効日 ラインステーションオーダが有効になる日付 クラスタ化されたラインステーション状況 クラスタ化されたラインステーションオーダの状況 次の状況が可能です。 オープン クローズ 適切なメニューで、CLSO の状況をオープンからクローズに変更できます。 注意 状況がクローズのライン - 状況オーダのデータは、ライン - ステーションオーダが削除されるまでシステムに残ります。 オーダの状況がオープンに設定された場合、データを編集できます。 関連トピック バックフラッシュ 倉庫オーダ 倉庫オーダは、ASC のクラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) セッションで組立部品引当に、倉庫管理のオーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションで計画在庫処理に使用されます。 ラインステーション基準シナリオでは、倉庫オーダ番号はこのセッションの ｢クラスタ化されたラインステーションオーダ｣ 番号と同じになります。 |