| # プロジェクトなしの製品構成 各種シナリオ用のパラメータの構成 品目は、製品コンフィギュレータ (PCF) または PCM コンフィギュレータで構成できます。導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの次の予想シナリオにおける製品構成パラメータと PCM コンフィギュレータパラメータの組合せを選択できます。
パラメータ設定 | シナリオ | 記述 |
製品コンフィギュレータ (PCF) がオン Infor PCM Configurator がオン | 1 | どちらのパラメータもオンの場合、製品コンフィギュレータ (PCF) と PCM コンフィギュレータの両方を使用して品目をカスタマイズできます。品目が PCM を使用して構成されている場合、部品表と工順の構成には、PCF または PCM を使用できます。 | PCF がすでに使用されており、使用中の構成を PCM コンフィギュレータ用に変換したい場合、このシナリオが推奨されます。
Infor PCM Configurator のみがオン | 2 | PCM コンフィギュレータが、品目、部品表 (BOM)、および工順の構成を処理します。 | このシナリオでは、製品コンフィギュレータ (PCF) 機能が無効になります。
製品コンフィギュレータ (PCF) のみがオン | 3 | PCF が、品目、部品表、および工順の構成を処理します。 | このシナリオでは、PCM コンフィギュレータを統合する必要がありません。PCM 関連のすべての機能が無効になり、フィールド/チェックボックスが非表示になります。
どちらのパラメータもオンではない | 4 | 構成エンジンは実装されません。 |
構成済品目の部品表および工順 供給ソースに応じて、さまざまな方法を使用して、構成済品目の部品表 (BOM) および工順をメンテナンスできます。 供給ソースが工程の場合の構成済品目の一般部品表および工順 一般部品表および工順は、PCM コンフィギュレータで必要とされません。この状況では、部品表および工順はいずれも、LN で生成されます。 カスタマイズ部品表および工順を PCM コンフィギュレータで生成する場合、部品表は、標準製造構成要素または購買構成要素のレベルに定義されます。標準製造構成要素および購買構成要素に関連する部品表は常に LN でメンテナンスされます。 これと同じことが、PCM 構成済品目の工順にも当てはまります。 供給ソースが組立の場合の構成済品目の一般部品表および工順 一般部品表は必要とされますが、一般工順は使用されません。 注意 (一般) 組立部品表と関連情報なしで品目の構成が PCM コンフィギュレータで実行された場合、データは LN でメンテナンスされます。 PCM でのカスタマイズ部品表および工順の生成 製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) および販売オーダ (プロジェクト PCS) 構造の生成 (tdsls4244m000) セッションを PCM コンフィギュレータと組み合わせて使用した場合、PCM からのバリアント構造の取得をトリガでき、PCM から取得したバリアント構造に基づき、カスタム品目コードおよびプロジェクト構造の再生成をトリガできます。 注意 バリアントが PCF で生成された場合、有効性確認が、製品バリアントの有効化 (tipcf5200m000) セッションを使用して実行されます。 バリアントが PCM コンフィギュレータで生成された場合、PCM コンフィギュレータの状況が、結果として LN での状況の有効性確認になります。 PCM でのカスタマイズ品目コードの生成 PCF を使用する場合、カスタム品目コードが、一般品目 - データ生成の設定 (tipcf3101m000) セッションで生成されます。これは、PCM コンフィギュレータで構成された品目については不可能です。 注意 すべての品目が PCM コンフィギュレータで構成された場合、一般品目 - データ生成の設定 (tipcf3101m000) は無効になります。 PCM コンフィギュレータでは、構成 (品目、部品表、および工順) 固有の文書、イメージおよび (データ) ファイル (pdf、docx、CAD、SVC、イメージ、テストなど) の編集が可能です。これらの文書は、その後の処理のため LN で使用できます。 両方のコンフィギュレータが有効な場合、PCM コンフィギュレータから LN へのデータのインポート中に重複する構成が登録されると、エラーメッセージが表示されます。 関連トピック PCM コンフィギュレータの設定 製品構成(PCF) 製品バリアントの構成方法および製品構造の生成方法 |