| # EDI 交換コントローラ (ecedi7210m000) セッションの目的: 適切なネットワークに対して定期間隔で直接ネットワーク通信 (ecedi7205m000) セッションを開始するバックグラウンド処理を開始します。これらの間隔は、生成された接続時間またはマニュアルで入力された接続時間にもとづいています。有効なコントローラがバックグラウンドで動作している場合、交換モニタを使用して通信状況を確認することができます。 注意 このセッションは、パラメータの設定、変換設定の入力、コードと変換テーブルの記入が完了しないと実行できません。複数会社ネットワーク以外のネットワークに対してメッセージバッチを実行する場合は、EDI フロントエンドプロセッサが有効である必要があります。 注釈 このセッションは、このセッションの動作を阻害する他のセッション、または、このセッションが妨害する可能性のある他のセッションと同時に実行されないよう、保護されています。 関連トピック 交換コントローラの使用 外部 EDI 通信 自動通信 ネットワークの使用 EDI メッセージレベルとファイルレイアウト 日付の入力 デバイス プリンタなどのデバイス デバイス コードの記述または名称 出力ファイル 出力ファイルに対するディレクトリパスおよびファイル名 すべてのネットワーク このチェックボックスがオンの場合、すべてのネットワークが含まれます。 例外 除外されるネットワーク 例外 コードの記述または名称 |