| # 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 設計データ管理で有効化構成を設定して使用するには、共通情報で有効化構成モジュールを使用する必要があります。データを設定するには、有効化構成を設定するにはを参照してください。 品目設計時に有効化構成を使用するには、次の手順を実行します。 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで、設計部品表 (EBOM) を定義します。部品表ラインに例外をリンクするには、部品表ラインを選択し、適切なメニューから例外をクリックします。例外 (tcuef0105m000) セッションが開始されます。完成品がすでに定義済の場合は、完成品の有効化コードを使用できます。完成品が未定義の場合は、設計品目の有効化コードを使用してください。 設計部品表に例外を用いる目的は、一般設計を設計することにあります。これは、設計の終了時に、製造部品表に例外をすべてコピーする必要があることを意味します。設計部品表、およびこの部品表にリンクされている例外を製造部品表にコピーするには、設計部品表のコピーセッションを使用します。コピープロセス時には、品目 – 有効化コードシリーズ内の設計品目を一般完成品で置換できます。この置換を行うために、品目 - 有効化コードシリーズの再リンク (tcuef0201m000) セッションが開始されます。 特定の時点で、一般完成品を定義する必要があります。これが、販売オーダライン上で使用される品目です。明確にするために、設計品目にまだリンクされている品目 – 有効化コードシリーズを、完成品にリンクする必要があります。品目 - 有効化コードシリーズの再リンク (tcuef0201m000) セッションを使用して、有効化コードシリーズを設計品目から完成品に再リンクします。このセッションは、品目 - 有効化コードシリーズ (tcuef0101m000) セッションの適切なメニューから開始できます。 設計データの仕上げ 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを使用して設計部品表をPBOM にコピーする場合、LN で以下のように進めます。品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで、完成品の有効化構成供給チェックボックスがオンの場合、有効化構成報告書はコピーされません。 関連トピック 有効化構成の概要 有効化構成を設定するには 有効化構成の例外 有効化コードの交換可能性 設計データ管理の要約 |