| # 作業状況値 値の説明 作業状況には、製造プロセスにおける作業ステージに関する情報が示されます。 計画 - 計画が作成されたときの状況。作業はまだ開始されていませんが、時間と数量は計画されています。 開始準備完了は、現行作業が開始可能なシグナルを、少なくとも 1 つの完成品が完了したときに前の作業により設定されます。 開始済は、作業が開始されたが、会計取引 (時間会計または資材の出庫) が行われていないことを示します。作業は部分的に完了しています。 有効 - この作業について、仕掛品取引が実行されています。先頭の作業手順が有効に設定されているとき、オーダ状況も有効になります。時間が会計処理されたか、この作業の資材が出庫されました。 完了 - その作業順のすべての作業が完了しました。完了および不合格とレポートされた数量は最終のものとなります。この状況は作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションで設定できます。必要であれば、作業の完了レポート (tisfc0130m000) 詳細セッションで作業状況のリセットをクリックして、作業状況を完了から有効に戻すことができます。 クローズ - 作業の会計結果が計算および転記されています。LN では、作業のクローズしかできません。 ブロック - 工程管理において、ユーザまたは検査オーダによって作業がブロックされた状況。作業のブロックを参照してください。 製造オーダ作業のライフサイクル全体
| 計画 | 発行済 | 開始済 | 有効 | 完了 | クローズ | ブロック
作業の完了レポート (グローバル) | > | > | > | > | > |  |
資材が倉庫管理により発行されます。 | > | > | > | > |  |  |
時間が従業員管理により会計処理されます。 | > | > | > | > |  |  |
製造作業のクローズ/CST からのオーダ |  |  |  |  | > |  |
作業のブロック | > | > | > | > | > | > | >
作業状況のリセット | < | < | < | < | < | < | <
製造オーダ作業は、完了までの間にいくつかの状況を経由します。各種段階で、いくつかのことが可能です。 製造オーダ状況および製造オーダ作業状況の考えられる組合せ
製造オーダ | 製造オーダの作業
--- | ---
| 計画 | 開始準備完了 | 開始済 | 有効 | 完了 | クローズ | ブロック
計画 | X |  |  |  |  |  | X
スケジュール済 | X |  |  |  |  |  | X
文書出力 | X |  |  |  |  |  | X
発行済 | X | X | X |  |  |  | X
有効 | X | X | X | X | X |  | X
完了予定 |  |  |  |  | X |  | X
完了 |  |  |  |  | X | X |
クローズ |  |  |  |  |  |  |
アーカイブ済 |  |  |  |  |  |  |
製造オーダ状況が次の場合、製造オーダ作業は次の状況でなければなりません。 計画 作業状況は計画済またはブロック済のどちらかです。 スケジュール済 作業状況は計画済またはブロック済のどちらかです。 文書出力 作業状況は計画済またはブロック済のどちらかです。 発行済 作業状況は計画済、開始準備完了/発行済、または開始済のいずれかです。 有効 作業状況は、計画済、開始準備完了/発行済、開始済、有効、または完了のいずれかです。 完了予定 作業状況は完了またはブロック済です。 完了 作業状況は完了またはクローズです。 関連トピック 作業状況 |