| # バーコードを使用したラインステーション完了オーダのレポート 完了ラインステーションオーダをレポートするには 手順 1. 必要なコードを出力する ラインステーションオーダの出力(バーコード) (tiasc2411m000) セッションを使用して、必要なバーコードを出力します。スキャナによるアクションのバーコードをプリントアウトし、オーダに添付されているラベルから組立オーダ番号をスキャンできます。 手順 2. ラインステーションを選択する (オプション) 異なるラインステーションにおける ｢完了｣ ラインステーションオーダをレポートする場合は、[新規ステーション] ボタンをクリックします。 手順 3. オーダコードをスキャンする ラインステーションオーダが完了したら、オーダのバーコードをスキャンします。 オーダ番号は組立オーダフィールドに表示されます。スキャナでバーコードを読み取れない場合は、番号をマニュアルで入力します。 手順 4. ｢完了｣ コードをスキャンする ｢完了｣ のバーコードをスキャンします。 コードはアクションフィールドに表示されます。スキャナでバーコードを読み取れない場合は、｢完了｣ とマニュアルで入力します。 これをマニュアルで入力するには、正しいコードを入力して、TAB キーを押します。 完了レポートアクションを取り消すには 手順 1. オーダコードをスキャンする オーダのバーコードをスキャンします。 手順 2. [ラインステーションオーダ完了を取消] コードをスキャンする [ラインステーションオーダ完了を取消] のバーコードをスキャンします。 注意 それぞれのコードの最後にタブ文字を追加するように、バーコードリーダを設定する必要があります ｢完了｣ のためのコードは 0001 です。｢完了｣ を取り消すためのコードは 0002 です。キーボードを使用しないでセッションを終了するためのコードは 0009 です ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) セッションの適切なメニューから、(バーコードを使用せずに) ラインステーションオーダの完了をレポートすることもできます。 関連トピック 組立管理の概要 Windows NT 用バーコード |