| # 隔離検査在庫の処理 購買、降順、または製造の処理で欠陥 (不適合) が確定した場合、品目の廃棄、拒否、または隔離検査在庫場所への移動ができます。隔離検査在庫の品目は、次の処分を使用して評価できます。 販売業者に返品 再作業 (新しい仕様) 再作業 (既存の仕様) 再分類 廃棄 現状のまま使用 この処分を実行するには、隔離検査在庫でこの品目の不適合レポート (NCR) を作成します。隔離検査で品目の不適合レポートが生成された場合、倉庫管理の隔離検査在庫では処分が指定されません。このデータは不適合レポート (qmncm1100m000) で定義され、倉庫管理の隔離検査在庫から参照されます。 隔離検査処理の導入 手順 1. 品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) で、品目の廃棄/隔離検査または隔離検査 のオプションを選択します。 注意: 廃棄オプションを選択した場合、隔離検査在庫コマンドは無効になります。 手順 2. テストの組合せ (qmptc0111m000) セッションで、必須品目および標準テスト手順の組合せを作成します。 手順 3. 購買オーダ (tdpur4100m900) セッションで、品目の購買オーダを作成し、承認します。 手順 4. 入庫 (whinh3512m000) セッションで、倉庫入庫を確認します。 手順 5. 検査オーダ (qmptc1100m100) セッションで、検査オーダラインにテストデータを指定し、検査オーダを完了します。 手順 6. 検査オーダ (qmptc1100m100) セッションで、オーダ検査 (qmptc1620m000) セッションの差額を部分承認済または不合格に設定できます。 手順 7. オーダ検査を完了し、処理します。 手順 8. 倉庫検査 (whinh3622m000) セッションで、次の操作を行います。 オーダ検査 (qmptc1620m000) セッションから取得したデフォルトの合格品目および不合格品目を確認します。 倉庫検査を処理します。 [隔離検査在庫] をクリックします。 手順 9. 隔離検査在庫 (whwmd2671m000) セッションで、次の操作を行います。 検査隔離された品目数を確認します。 レポートをクリックして、不合格数量の不適合レポートを作成します。 注意: 倉庫検査についてすでに不適合が作成されている場合、隔離検査在庫の作成時にその不適合レポートが隔離検査在庫にリンクされます。 手順 10. 不適合レポート (qmncm1100m000) セッションで、不適合を処分します。不適合の実行方法の詳細については、不適合レポートおよび処分処理を参照してください。 注意 [NCR の分割] オプションを使用して、要件に基づいて隔離検査の品目ごとに個別の不適合レポートを作成できます。 処分フィールドが再分類、または再作業 (新しい仕様)に設定されている場合、振り替える必要がある不適合に終了品目を指定できます。 手順 11. 処分後、隔離検査在庫 (whwmd2671m000) の処分、理由、および終了品目のフィールドが更新されます。 手順 12. 隔離検査在庫 (whwmd2671m000) セッションで、次の操作を行います。 処分ラインを確認します。 隔離検査在庫オーダを処理します。 処分オーダが作成され、そのデフォルト値は不適合レポート (qmncm1100m000) セッションの処分オーダおよび処分オーダ発生元フィールドから取得されます。 手順 13. 不適合レポート (qmncm1100m000) セッションを閉じます。 |