| # リンクされた組立ラインの輸送時間 複数の親ラインにリンクされた供給ラインは、同じ地理的場所に親ラインとして物理的に存在するか、異なる地理的地域にあります。供給ラインが異なる地理的地域にある場合、組立オーダの計画時に、組立済構成要素を親ラインへ輸送する時間を考慮する必要があります。 注意 供給ラインと親ライン間で組立済構成要素を供給する輸送時間は、マルチサイト組立シナリオと単一サイト組立シナリオで定義する必要があります。組立ラインは、組立ラインネットワーク構造に論理的にリンクされる必要があります。 例 2 つの異なる親組立ラインにリンクされた供給ラインの例を次に示します。 メインライン A および B にリンクしている供給ライン z
A | 第 1 メイン親ライン
B | 第 2 メイン親ライン
Z | メインライン A および B の供給ライン
S1A から S3A | メインライン A の連続するラインセグメント
L1A から L3A | メインライン A の連続するラインステーション
S1Z から S2Z | 供給ライン Z の連続するラインセグメント
L1Z から L2Z | 供給ライン Z の連続するラインステーション
S1B から S3B | メインライン B の連続するラインセグメント
L1B から L3B | メインライン B の連続するラインステーション
逆三角形 | バッファ
- 輸送時間は次の住所に基づいて計算されます。 供給ラインのラインステーションの住所 親ラインのラインステーションの住所 輸送時間を計算するには、供給ラインの最終ラインセグメントの最終ラインステーションを親組立ラインのラインステーションにリンクさせる必要があります。上記の例では、最終ラインセグメント S2Z の最終ラインステーション L2Z をメインライン A の L3A やメインライン B の L3B にリンクすることができます。 輸送時間を計算するには、リンクされたラインステーションの住所を定義して、輸送の距離テーブルを使用する必要があります。 注意 複数の供給ラインが親組立ラインの同じラインステーションにリンクされている場合、供給ラインと親ラインの各組み合わせは、それぞれ特定の輸送時間を持つことができます。 重要 輸送時間は、供給ラインの最終ラインセグメントの最終ラインステーションに関連するラインステーションオーダにのみ表示されます。 輸送時間は、次の処理で考慮されます。 組立オーダの生成: 組立オーダが生成されるとき、ラインステーションオーダ (LSO) も生成されます。供給ラインの最終ラインステーションに関連するラインステーションオーダの計画輸送終了日は、組立オーダの開始日に設定されます。輸送時間はゼロに設定されます。 組立オーダ状況が計画のラインステーションオーダのオフセット: ラインステーションオーダのオフセットは、輸送時間と定義されたラインセグメントのリードタイムオフセットに基づきます。供給ラインの最終ラインステーションに関連するラインステーションオーダの計画輸送終了日は、ラインステーションオーダの終了日に設定されます。輸送時間フィールドの値はゼロに設定されます。 組立オーダ状況が順序付のラインステーションオーダのオフセット: 供給ラインのラインステーションオーダの開始時間と終了日を決定するため、供給ラインのラインステーションオーダのオフセットは輸送時間を基準にしています。供給ラインの最終ラインセグメントの最終ラインステーションオーダの計画輸送終了日は、親ラインのリンクされたラインステーションオーダの予定開始時間に設定されます。輸送時間は次の公式を用いて計算されます。
                        予定終了時間 - 計画輸送終了日
輸送時間の計算時に、供給ラインの最終ラインセグメントの最終ラインステーションの値が考慮されます。 ライン順序: 輸送時間は、状況が順序付である組立オーダの供給ラインの同期化処理時に考慮されます。供給ラインの最終ラインセグメントのラインステーションオーダの終了日を決定するために、親ラインのラインステーションのラインステーションオーダ (LSO) の開始時間は、輸送時間にオフセットされます。マルチサイト組立モデルの場合、最終ラインステーションオーダのこの終了日は、供給ラインの組立オーダのオフライン日と同じになります。 セグメントスケジュールの決定: 輸送時間は、セグメントスケジュールの計算時に考慮されます。輸送時間は、組立部品が必要な日付を計算するときに、ラインセグメントをオフセットするために使用されます。 関連トピック 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 |