| # 調整オーダ (whinh5120m000) セッションの目的: 在庫調整オーダを作成、表示、またはメンテナンスします。 注意 所有権の変更時に、ペグ配分が削除されます。 顧客所有資材の場合、ペグは自動生成されません。ペグをマニュアルで入力する必要があります。 調整オーダ (whinh5120m000) 概要セッションの適切なメニューから複数のセッションを開始できます。選択によって開始されるセッションは次のとおりです。 ラインを選択すると、調整オーダライン (whinh5121m000) セッションが開始されます。このセッションは、選択している在庫調整オーダについてのみ開始できます。 調整オーダの処理を選択すると、調整オーダの処理 (whinh5221m000) セッションが開始されます。 調整オーダ削除を選択すると、調整オーダ削除 (whinh5230m000) セッションが開始されます。 処理済み調整オーダラインの削除を選択すると、処理済み調整オーダラインの削除 (whinh5271m000) セッションが開始されます。 調整オーダ履歴を選択すると、調整オーダ履歴 (whinh5570m000) セッションが開始されます。 関連トピック 在庫調整を実行するには オーダ 在庫調整オーダの番号 従業員 このオーダを担当する従業員 従業員 従業員の名前 倉庫 調整が行われる倉庫 オーダ日 在庫調整オーダが作成された日付 調整理由 在庫調整の理由のコード マニュアル調整 このチェックボックスがオンの場合、オーダはマニュアル在庫調整に関連しています。 状況 調整オーダの状況 指定可能な値 調整オーダの状況 ヘッダテキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 ライン 調整オーダライン (whinh5121m000) セッションを開始します。 処理 調整オーダの処理 (whinh5221m000) セッションを開始します。 調整オーダ出力 調整オーダ出力 (whinh5420m000) セッションを開始します。デフォルトでは、このセッションが開始され、レポートが出力されます。 |