| # サービスオーダトランザクションログ (tssoc2170m000) セッションの目的: サービスオーダについて挿入され、修正されたフィールドを表示します。これは表示セッションです。 注意 ログを表示するには、ログ記録設定 (tsmdm1190m000) セッションでログデータを指定する必要があります。 サービスオーダ トランザクションを表示するサービスオーダ トランザクション時間 トランザクションがシステムで記録された日時 実行者 トランザクションを実行するユーザ 変更済エンティティ トランザクションで修正されたエンティティ ライン番号 レコードが概要セッションで表示される順序を決定する番号 変更済フィールド トランザクションで修正されたフィールド 古い値 システムで修正された古い値 新しい値 古い値を置換する新しい値 サービスオーダトランザクションログの出力 ログが出力されます。 |