| # 作業必要人員数または作業必要機械数の変更におけるサイクル時間の再計算 作業で資源の数を変更したい場合、この変更を行うには、工順作業 (tirou1102m000) セッションまたは製造計画 (tisfc0110m000) セッションで、製造必要人員数フィールドまたは作業必要機械数フィールドの値を変更します。作業必要人員数または作業必要機械数の変更に伴い製造原価が変更されるのを回避するには、LN でサイクル時間を再計算するかどうかの質問に対して [Yes] をクリックする必要があります。すると、以下の値が計算されます。 変更後の作業必要機械数
    新サイクル時間 =
    (旧作業必要機械数 ÷ 新作業必要機械数) x 旧サイクル時間
    新作業必要人員数 =
    (旧作業必要人員数 x 旧サイクル時間) ÷ 新サイクル時間
例
数量 | 10
サイクル時間 | 30 分
段取 | 60 分
作業必要人員数 | 4
作業必要機械数 | 2
現在の人時間 | 20 時間
現在の機械時間 | 12 時間
作業必要機械数を 2 から 3 に変更する。 再計算の結果 新サイクル時間: (2 ÷ 3) x 30 = 20 分 新作業必要人員数: (4 x 30) ÷ 20 = 6 人 自動更新 結果として算出される人時間: 10 x 20 x 6 ÷ 60 = 20 時間 結果として算出される機械時間: (3 x 60) ÷ 60 + (10 x 20 x 3) ÷ 60 = 3 + 10 = 13 時間 (追加の 1 時間は、3 台目の機械の段取に余計にかかる時間) 変更後の作業必要人員数
    新サイクル時間 =
    (旧作業必要人員数 ÷ 新作業必要人員数) x 旧サイクル時間
    新作業必要機械数 =
    (旧作業必要機械数 x 旧サイクル時間) ÷ 新サイクル時間
例
数量 | 10
サイクル時間 | 30 分
段取 | 60 分
作業必要人員数 | 1
作業必要機械数 | 1
現在の人時間 | 5 時間
現在の機械時間 | 6 時間
作業必要人員数を 1 から 2 に変更する。 再計算の結果 新サイクル時間: (1 ÷ 2) x 30 = 15 分 新作業必要機械数: (1 x 30) ÷ 15 = 機械 2 台 自動更新 結果として算出される人時間: 10 x 15 x 2 ÷ 60 = 5 時間 結果として算出される機械時間: (2 x 60) ÷ 60 + (10 x 15 x 2) ÷ 60 = 2 + 5 = 7 時間 (追加の 1 時間は、2 台目の機械の段取に余計にかかる時間) |