| # 輸送オーダの削除 (fmfoc2200m000) セッションの目的: クローズ状況、無視状況のオーダ、および/または輸送オーダラインのない輸送オーダを削除します。 輸送オーダを削除するには、クローズ状況、無視状況のオーダ、および/または輸送オーダラインのない輸送オーダを削除するかどうかを指定し、削除する輸送オーダの選択基準を指定する必要があります。削除する輸送オーダを選択する基準を指定するには、次のフィールドに入力する必要があります。 パフォーマンスについての注意 レコードの削除、アーカイブ、またはこれら両方を行うことにより、システムパフォーマンスを節約できます。 詳細は、次の情報を参照してください: 詳細は、次の情報を参照してください: 削除およびアーカイブ 関連トピック 輸送オーダラインを無視 輸送オーダ 輸送オーダ範囲にある最初の輸送オーダ。この範囲にあてはまる輸送オーダのうち、状況がクローズまたは無視の輸送オーダ、またはオーダラインがない輸送オーダが削除されます。これは、このセッションの削除グループボックスでオンにしたチェックボックスによって決まります。 輸送オーダ 輸送オーダ範囲にある最後の輸送オーダ。この範囲にあてはまる輸送オーダのうち、状況がクローズまたは無視の輸送オーダ、またはオーダラインがない輸送オーダが削除されます。これは、このセッションの削除グループボックスでオンにしたチェックボックスによって決まります。 ライン 輸送オーダライン範囲にある最初の輸送オーダライン。通常、前のフィールドに 1 つの輸送オーダ番号を入力した場合は、このオプションのデフォルト値 (0 ～9999) を変更するだけになります。 この範囲にあてはまる輸送オーダラインのうち、前のフィールドに入力した基準を満たすライン、およびこのセッションの削除グループボックスで選択したオプションと一致している状況を持つラインが削除されます。 ライン 輸送オーダライン範囲にある最後の輸送オーダライン。通常、前のフィールドに 1 つの輸送オーダ番号を入力した場合は、このオプションのデフォルト値 (0 ～9999) を変更するだけになります。 この範囲にあてはまる輸送オーダラインのうち、前のフィールドに入力した基準を満たすライン、およびこのセッションの削除グループボックスで選択したオプションと一致している状況を持つラインが削除されます。 発生元 オーダ発生元タイプ範囲の最初の発生元タイプ。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択しているオーダ発生元範囲にあてはまる発生元タイプの発生元オーダを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 発生元 オーダ発生元タイプ範囲の最後の発生元タイプ。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択しているオーダ発生元範囲にあてはまる発生元タイプの発生元オーダを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 発生元オーダ 発生元オーダ範囲にある最初の発生元オーダ。前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している発生元オーダ範囲にあてはまる発生元オーダを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 発生元オーダ 発生元オーダ範囲にある最後の発生元オーダ。前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している発生元オーダ範囲にあてはまる発生元オーダを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 ライン 発生元オーダライン範囲の最初の発生元オーダライン。 通常、発生元オーダの開始と終了フィールドに 1 つのオーダ番号を入力した場合のみ、このオプションを使用します。前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している発生元オーダライン範囲にあてはまる発生元オーダラインを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 ライン 発生元オーダライン範囲の最後の発生元オーダライン。 通常、発生元オーダと発生元オーダ終了フィールドに 1 つのオーダ番号を入力した場合のみ、このオプションを使用します。前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している発生元オーダライン範囲にあてはまる発生元オーダラインを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 出荷オフィス 出荷オフィス範囲の最初の出荷オフィス。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している出荷オフィス範囲にあてはまる出荷オフィスを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 出荷オフィス 出荷オフィス範囲の最後の出荷オフィス。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している出荷オフィス範囲にあてはまる出荷オフィスを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 計画グループ 計画グループ範囲の最初の計画グループ。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している計画グループ範囲にあてはまる計画グループを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 計画グループ 計画グループ範囲の最後の計画グループ。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している計画グループ範囲にあてはまる計画グループを持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 計画積込日 計画積荷日範囲の最初の計画積荷日。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している計画積荷日範囲にあてはまる計画積荷日を持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 計画積荷日 計画積荷日範囲の最後の計画積荷日。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している計画積荷日範囲にあてはまる計画積荷日を持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 計画荷降日 計画荷降日範囲の最初の計画荷降日。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している計画荷降日範囲にあてはまる計画荷降日を持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 計画荷降日 計画荷降日範囲の最後の計画荷降日。 前に選択した基準を満たす輸送オーダ、および選択している計画荷降日範囲にあてはまる計画荷降日を持つ輸送オーダのうち、このセッションの削除グループボックスで選択するオプションと一致する輸送オーダ状況のものが削除されます。 エラーレポート このチェックボックスがオンの場合、削除処理時に発生したエラーをリストするエラーレポートが出力されます。 クローズされた輸送オーダ このチェックボックスがオンの場合、 クローズ状況を持つ輸送オーダのうち、このセッションで指定する基準を満たす輸送オーダが削除されます。 無視された輸送オーダ このチェックボックスがオンの場合、 無視状況を持つ輸送オーダのうち、このセッションで指定する基準を満たす輸送オーダが削除されます。 オーダラインがない輸送オーダ このチェックボックスがオンの場合、輸送オーダラインを持たない輸送オーダのうち、このセッションで選択する基準を満たす輸送オーダが削除されます。 削除 削除処理を開始するには、このコマンドを使用します。 |