| # 予防メンテナンスシナリオ (tsspc1130m000) セッションの目的: 予防メンテナンスシナリオをメンテナンスします。これに基づいて、計画活動で構成されるメンテナンス計画が生成されます。 次のシナリオがあります。 使用基準例: 10000 km 走行後、またはタイヤの溝が 3 mm を下回ったら、メンテナンスを実行する。 時間基準例: 1 年に 12 回 時間基準で、事前定義済のパターンに従う。例: 2 カ月後に小規模のメンテナンスを行い、3 カ月後に広範囲のメンテナンスを行い、5 カ月後に小規模のメンテナンスを行う。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ メンテナンスシナリオ メンテナンスシナリオのシリーズコード。デフォルト値はサービス計画パラメータ (tsspc0100m000) セッションから取得されます。 記述 コードの記述または名前 作成日 メンテナンスシナリオが作成された日時 作成者 メンテナンスシナリオを作成したユーザの名前 最終修正日 メンテナンスシナリオが最後に修正された日時 最終修正者 メンテナンスシナリオを最後に修正したユーザの名前 |