| # 設計部品表コピーデータの生成 (マルチレベル) コピーデータがすでに存在する場合 (たとえば設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションでシングルレベル部品表をコピーした結果)、LN は下位レベルの設計部品表のデータはコピーしません。 次の場合は、LN は設計品目改訂のデータをコピーしません。 選択した改訂の状況が製造で承認済ではない場合 (設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションの状況フィールドを参照) 設計品目改訂の単位が品目の単位と異なる場合 (設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションの単位フィールドを参照) 設計品目タイプが製造品目タイプと異なる場合 状況が製造で承認済である設計部品表の構成要素設計品目の有効な改訂が未発行の場合 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションを使用すると、シングルレベルの設計部品表ごとに、このセッションの結果を検証または変更できます。 また、設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションでは、生成されたコピーデータに基づいて、シングルレベルの設計部品表を製造部品表にコピーすることもできます。 関係もコピー先品目も存在しない場合、LN はこのセッションを使用して、設計品目改訂と他の品目との関係を作成します。 カスタマイズ品目を使用する場合、目的の結果を得るには設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションでコピーした品目をカスタマイズチェックボックスを設定する必要があります。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 マルチレベル部品表の構造 |