| # オーダ検査の削除 (qmptc1203m000) セッションの目的: 特定範囲の検査オーダを削除します。このセッションは、たとえば購買オーダが取り消され、その購買オーダに関連する検査オーダを削除しなければならない場合などに特に有効です。 オーダ関連の次のデータは、オーダを削除した時点で削除されます。 検査オーダ 検査オーダライン サンプル アルゴリズム: オーダラインに方法アルゴリズムが指定されている場合、標準テスト手順特徴 (qmptc0115m000) 詳細セッション内のアルゴリズムの特徴チェックボックスはアルゴリズムで使用されている特徴がオフになります。他のアルゴリズムで使用されているオーダラインは削除されません。 タブ [標準] 発生元別に選択した検査オーダの範囲を削除します。 保管 品目別に選択した検査オーダの範囲を削除します。 オーダ 検査オーダ番号別に選択した検査オーダの範囲を削除します。 関連トピック オーダ検査 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 処理レポート このチェックボックスがオンの場合、削除されるデータが出力されます。 発生元オーダ連番 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 発生元オーダ連番 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインのリストが表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 検査ライン 入庫勧告番号または出庫勧告番号 検査ライン 入庫勧告番号または出庫勧告番号 扱い単位 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 扱い単位 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプまたは扱い単位を構成している他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 出力 処理レポート このチェックボックスがオンの場合、処理レポートが出力されます。デフォルトでは、このチェックボックスはオンです。必要に応じてオフにできます。 エラーレポート このチェックボックスがオンの場合、エラーレポートが出力されます。 削除 クローズオーダ このチェックボックスがオンの場合、状況が ｢クローズ｣ の検査オーダが削除されます。 オープンオーダ このチェックボックスがオンの場合、状況が ｢フリー｣ または ｢クローズ｣ の検査オーダが削除されます。 削除 [削除] オプションが表示されます。このオプションを使用して、検査オーダを削除します。 |