| # 製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) セッションの目的: 製造オーダに関して有効化コードのオーダ数量を表示および編集します。オーダ済の完成品数量は、1 つまたは複数の有効化コードに配分できます。 製造オーダの完成品が必須のプロジェクトペギングの場合、プロジェクトペグのある内訳は必須です。 注意 プロジェクトペギングパラメータ (tcpeg0100m000) セッションのマニュアルプロジェクトペグ修正チェックボックスがオンである場合に、ペグ配分をマニュアルで変更すると、ウィンドウが表示され、理由コードの指定が必須となります。 関連トピック 有効化構成の概要 オーダ品目調達予定日の算定 出庫資材の指定 原価分割 企業計画および製造での原価分割 製造でのペギング 内訳 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ 製造オーダ 製造オーダのオーダ状況 指定可能な値 オーダ状況 品目 製造オーダによって製造される品目 倉庫 完了後に品目が保管される倉庫 WMS 管理 このチェックボックスがオンの場合、倉庫管理システム (WMS) との統合が存在することを倉庫 (tcmcs0503m000) セッションで定義しました。 標準構成 このチェックボックスがオンの場合、このセッションにリストされるすべての有効化コードは標準構成の品目に関連します。 ライン 内訳ラインの番号 プロジェクト 定義または実行するために割り当てられている規定時間および予算限度内で、特別な目標を達成するための活動です。 要素 要素 活動 活動 プロジェクトペグ発生元 製造オーダのプロジェクトペグの発生元 指定可能な値 プロジェクトペグ発生元 関連トピック 原価分割 企業計画および製造での原価分割 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインやプロジェクト成果物ラインなどの参照番号 ゼロ (0) は標準構成を示します。 注意 プロジェクトペギングが実装されている場合、製造オーダの内訳ラインでは有効化コード 0 または 1 のみ使用できます。 オーダ数量 内訳ラインについてのオーダ数量 内訳ラインの合計オーダ数量は、ヘッダの数量の基になっています。内訳ラインのオーダ数量が変更されると、ヘッダの合計が更新されます。 注意 オーダ数量は、たとえば 10 個から 7 個へと減らすことができます。ただし、作業完了とレポートされている数量に満たない値にまでオーダ数量を減らすことはできません。作業の数量よりも少ないオーダ数量を入力する必要がある場合は、先に作業の数量を減らす必要があります。この操作を行う場合は、次を考慮する必要があります。 作業状況が完了の場合は、作業状況を有効に設定しなおす必要があります。 作業にカウントポイントが使用されている場合は、最初にカウントポイントを削除すれば、より少ない数量でオーダを完了できます。 関連トピック オーダ数量依存の工順 有効化構成の概要 出庫資材の指定 最終作業でのレポート済数量 特定の有効化コードに関して、最後の作業で完了としてレポートされたものの、まだ倉庫に納入されていない品目の数 納入予定 内訳ラインについて、倉庫に納入される数量 オーダ状況が発行済以上の場合、製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) 詳細セッションでこのフィールドの値を修正できます。 納入済 内訳ラインに関してすでに納入された数量 不合格 製造処理時に不合格になった製造オーダの数量 注意 数量が不合格になると、その数量は隔離検査または不合格のいずれかになります。 不合格数量 廃棄される数量これらの完成品は、隔離検査に送ることができず、再作業の対象になることはありません。 関連トピック 仕損 隔離検査 隔離検査の対象となる数量 関連トピック 製造での隔離検査へのプットアウェイ プロジェクトペグ 計画グループ 計画グループは、プロジェクト固有の需要および供給の計画の分離のために使用されます。統合ルールと原価転送ルールは計画グループレベルで定義でき、計画グループ内のプロジェクトペギング品目や、他の計画グループの供給計画処理を管理できます。 注意 プロジェクトは 1 つの計画グループにのみ割り当てることができます。 ロットコード 完了した製品が属するロット オーダ状況が発行済以上の場合、製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) 詳細セッションでこのフィールドの値を修正できます。 注意 プロジェクトペギングが会社レベルで選択されている場合、ロットコードをマニュアルで修正することはできません。 詳細 ライン 初期数量 製造オーダ発行時の有効化コードのオーダ数量 オーダ済数量 製造オーダの、特定有効化コードについての品目数 バックフラッシュ予定 有効化コードに関してバックフラッシュによって出庫される数量 バックフラッシュ済 有効化コードに関して、すでにバックフラッシュにより出庫された数量 構成 品目 製造オーダによって製造される品目 コードシリーズ 同一の有効化構成品目に適用される 1 つまたは複数の有効化コードのグループを示すコード番号 単位順序 有効化コードの連番 バックフラッシュ済 すでにバックフラッシュされた数量 有効化構成 - 所要 要件 - 有効化コード (tcuef0107m000) セッションが開始され、特定の有効化コードに関して存在する所要がリストされます。 有効化構成報告書の使用先の出力 有効化構成報告書の使用先の出力 (tcuef0405m000) セッションが開始されます。 同一製造構成の出力 同一製造構成の出力 (tcuef0402m100) セッションが開始されます。このセッションでは、特定の品目に関して、同じ構成を持つ有効化コードをリストするレポートを出力できます。 オーダ数量の変更 ... ぺギング - 上流 ぺギング - 下流をクリックすると、GBF ブラウザが開始され、製造オーダの供給オーダ、つまり先行する製造オーダや購買オーダを表示できます。 ぺギング - 下流をクリックすると、製造オーダの需要オーダ、つまり後続の製造オーダや販売オーダが表示されます。 ペギングを開始できるのは、次にあてはまる場合に限ります。 製造オーダ日がシナリオの開始日と終了日の間である 製造オーダが実際シナリオの一部である 次のいずれかのセッションが実行されている: オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッション (ペギング関係の更新チェックボックスがオン) ペギング関係の生成 (cprrp0240m000) セッション 詳細については、計画オーダのペギングを参照してください。 ぺギング - 下流 ぺギング - 下流をクリックすると、GBF ブラウザが開始され、製造オーダの供給オーダ、つまり先行する製造オーダや購買オーダを表示できます。 ぺギング - 下流をクリックすると、製造オーダの需要オーダ、つまり後続の製造オーダや販売オーダが表示されます。 ペギングを開始できるのは、次にあてはまる場合に限ります。 製造オーダ日がシナリオの開始日と終了日の間である 製造オーダが実際シナリオの一部である 次のいずれかのセッションが実行されている: オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッション (ペギング関係の更新チェックボックスがオン) ペギング関係の生成 (cprrp0240m000) セッション 詳細については、計画オーダのペギングを参照してください。 次のレベルの所要 次のレベルの所要量 (cprrp0541m100) セッションが開始されます。 最上位需要オーダ参照 上位需要オーダ参照 (cprrp0541m200) セッションが開始されます。 製造オーダ内訳の出力 製造オーダ内訳の出力 (tisfc0405m000) セッションが開始されます。 有効化構成報告書の使用先の出力 有効化構成報告書の使用先の出力 (tcuef0405m000) セッションが開始されます。 |