| # 組立部品引当の構築 この ｢ヘルプ｣ トピックでは、次の 4 つのポイントを取り上げます。 引当モード: オーダ基準またはラインステーション基準 工程倉庫への組立部品の引当 タイムバケット 組立部品の引当 引当モード 組立部品の引当は次の 2 つのモードのいずれかで実行できます。実行モードは組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの取引処理フィールドで定義されます。 オーダ基準 - 各組立オーダについて、組立部品がラインステーションの工程倉庫に引き当てられます。各ラインステーションオーダについて、クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) が 1 つ作成されます。 ラインステーション基準 - 各バケットごとに、工程倉庫に組立部品が引き当てられます。各バケットに含まれるすべての組立オーダの部品が組み合わされて引き当てられます。各ラインステーションについて、個別の CLSO が作成されます。 オーダの生成時、および資材所要量の再計算時に、既存の組立オーダが考慮されます。 部品の引当先の工程倉庫の決定方法 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの工程倉庫フィールドで、工程倉庫をラインステーションにリンクします。工程倉庫をラインステーションにリンクできるのは、次の条件が満たされている場合だけです。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの工程倉庫を使用チェックボックスがオンである ステーション (tiasl1551m000) セッションのステーションタイプフィールドがラインステーションになっている場合 タイムバケット バケットのサイズと数は、次の 2 つの要素によって決まります。 タイムバケットデータ。 詳細については、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションの ｢ヘルプ｣ を参照してください。 将来の拡張を見据えたバケットを定義できます。 組立オーダに対して多くの変更が予定されている場合は、小さいバケットを定義しておく必要があります 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの引当タイムフェンス[日] フィールドによって、計画した時間の合計が求められます。 注意 引当タイムフェンス[日] 全体に対して、バケットを定義する必要があります。 一部だけしかタイムフェンスに入らないオーダの場合、ASC では引当は計画されません。 組立部品の引当 ラインステーション基準取引処理の場合、各ラインステーションのバケットごとに引当が行われます。 バケットによる所要量とラインステーションによる所要量をすべてひとつにまとめることができます。 このため、すべてのオーダを個別に処理した場合よりも、取引の数が少なくなります。 引き当てられた累計組立部品所要は、クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) に記録されます。 CLSO が倉庫管理に報告されます。 引き当てられた累計組立部品所要は、クラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) セッションで表示できます。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立ラインステーションの利用率 組立オーダ |