| # オーダブロック計画の生成 手順 このセッションのフィールドに値を入力し、生成をクリックすると、次のアクションが実行されます。 LN 機械フィールドとオーダブロック期間の開始日フィールドで指定した値のレコードがオーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションにすでに存在するかどうかがチェックされます。 そのようなオーダブロックが存在する場合、そのオーダブロックは LN から削除されます。ただし、開始時間が凍結時間フィールドの値よりも前であるオーダブロックは削除されません。 次の基準を満たす製造オーダがすべて選択されます。 製造オーダに、指定された機械で実行される作業が存在する 指定した機械で実行される作業が製造オーダに複数存在する場合は、LN によって 1 番目の作業が選択されます。 この作業の当初の計画終了日が、指定範囲内にある 製造オーダのオーダコードが、指定した選択範囲に含まれている 製造オーダの状況が、指定した選択範囲に含まれている 製造オーダの計画者が、指定した選択範囲に含まれている 任意の機械またはオーダブロック期間の開始日に関する製造オーダがオーダブロックに含まれていない 選択された各作業と、このセッションで指定した各段取クラスについて、作業別段取クラスおよび状況 (tisfc0133m000) セッションで定義した適切な段取状況が検索されます。 そのような作業の段取状況が検出されない場合、その作業の段取状況は他のすべての段取状況の後にあるとみなされます。 選択された作業がオーダブロックにまとめられます。これにより、オーダブロックの段取り状況の組合せはそれぞれ異なります。 関連する作業の当初の計画終了日にしたがって、各オーダブロックの製造オーダがソートされます。 詳細については、ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションのオリジナル計画終了日フィールドのヘルプを参照してください。 次の手順を使用して、オーダブロックの順序が決定されます。 各オーダブロックについて、第 1 段取クラスフィールドで指定した段取クラスに属する段取状況が取得されます。 段取状況 (tcmcs0186m000) セッションの計画連番フィールドの値が取得されます。 計画連番をキーとして、オーダブロックが昇順にソートされます。 段取状況に計画連番がない場合は、オーダブロックは最後に配置されます。 複数のオーダブロックの計画連番フィールドの値が同じである場合は、第 2 段取クラスフィールドに指定した段取クラスに属する段取状況をさらに使用して、これらのオーダブロックの順序が決定されます。 必要に応じて、第 3 段取クラスフィールドと第 4 段取クラスフィールドに指定した段取クラスを使用して、上記の手順が繰り返されます。 関連トピック オーダブロック計画 オーダブロックによる計画を行うには |