| # 変更オーダ表 (dmchm0151m000) セッションの目的: 親変更オーダと子変更オーダを定義し、親子関係を設定します。対応しているレベル数は 3 レベルです。つまり、親は 1 つの子を持つことができ、その子ももう 1 つの子を持つことができます (単純 BOCO 構造)。ユーザは、親変更オーダに複数の子変更オーダを追加できます。親変更オーダと子変更オーダの関係は、｢変更オーダ表｣ セッションで設定できます。親変更オーダは変更および提案からは独立していなければならず、子はいくつでも設定できます。子は、どのレベルにおいても、親変更オーダ日付に関連付けられた日付を継承します。 親変更オーダ 親変更オーダ ID を表示します。これは、一意の識別子として機能します。変更オーダ表の構造を作るのに使用した変更オーダが保管されます。親変更オーダには、子をリンクすることができます。 親変更オーダ 特定の親変更オーダ ID に対する親変更オーダ名を表示します。 親日付 親変更オーダの親日時を表示します。 子変更オーダ 子変更オーダ ID を表示します。これは、一意の識別子として機能します。子変更オーダが保管されます。 子変更オーダ 特定の子変更オーダ ID に対する子変更オーダ名を表示します。 子変更オーダ日 子変更オーダの子日時を表示します。 変更オーダ表 特定の子変更オーダにリンクされる、子変更オーダを表示します。[ファイル] メニューの [特定] オプションで [子変更オーダ] をクリックすると、詳細が表示されます。 変更オーダの明細 特定の子変更オーダにリンクされた変更オーダの明細を表示します。[ファイル] メニューの [特定] オプションで [変更オーダの明細] をクリックすると、明細が表示されます。 表示 特定の子変更オーダの表示オプションを表示します。[ファイル] メニューの [特定] オプションで [表示] をクリックすると、ツリー構造が詳細に表示されます。 |