| # クリティカルパス クリティカルパスは、最初の活動の開始可能時間から最後の活動の終了時間まで (その終了時間を含む) の最適な経路です。この場合、LN では活動自体が考慮されるほか、活動と現在のスラック間の相互関係も考慮されます。活動が事実上クリティカルパスに属すのは、活動 (tipcs4101m000) セッションの合計余裕フィールドおよびフリー余裕時間フィールドが両方ともゼロの場合です。 計画ボード上のクリティカルパスを視覚化するには、計画ボードグループ (tccom5500m000) セッションのクリティカルパスチェックボックスをオンにし、色 クリティカルパスリスト内の色をクリックして、色を指定します。 計画ボードデータを修正すると、クリティカルパスが変更される可能性があります。この変更を確認するには、ネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションでネットワーク計画を再生成する必要があります。 |