| # 輸送オーダタイプの輸送オーダへの割当 輸送オーダタイプは以下の方法で輸送オーダに割り当てられます。 輸送オーダタイプ - オーダ発生元単位 (fmfmd0166m000) セッションで、オーダ発生元、発生元オーダタイプ、出荷オフィスの組合せに対して、輸送オーダタイプを定義できます。 これにより、指定したオーダ発生元と発生元オーダタイプから輸送オーダが作成され、指定した出荷オフィスがこの輸送オーダに割り当てられると、輸送オーダタイプと輸送デフォルト値 (定義されている場合) がこの輸送オーダに割り当てられます。 輸送オーダ管理パラメータ (fmfoc0100m000) セッションで、デフォルトの輸送オーダタイプを入力できます。 このデフォルトの輸送オーダタイプは新しい輸送オーダに割り当てられますが、オーダ発生元、出荷オフィスおよび発生元オーダタイプの組合せに対して定義されている輸送オーダタイプによって、このデフォルトの輸送オーダタイプは無効になります。 輸送オーダ (fmfoc2100m000) セッションでは、輸送オーダタイプフィールドに輸送オーダタイプを入力できます。 関連トピック オーダ発生と出荷オフィス別輸送オーダタイプ |