| # メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションの目的: 品目のメンテナンス概念を構成する参照活動をリストします。適切なメニューの [予測の生成] で、予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを開始します。このセッションでは、リストされた参照活動に基づいて、予測活動のリストを生成できます。[資源所要量] を選択すると、資源所要量 (tsacm2120m000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、特定の参照活動の資源所要量リストを表示します。 注意 品目の予測活動は、メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションに表示されます。 品目 このセッションで表示または選択される参照活動から成るメンテナンス概念を持つ品目のコード 記述 品目の名前または記述 使用クラス 品目の使用クラス 記述 使用クラスの名前または記述 活動番号 品目のメンテナンス概念にリストされた参照活動を区別するために使用される番号 参照活動 品目のメンテナンス概念の一部となっている参照活動のコード 参照活動 参照活動の名前または記述 計測 参照活動の計測。参照活動が選択されたときに自動的に入力されます。 注意 計測は参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動に対して定義されます。 計測 計測の名前または記述 独立標準値 従属変数がその標準値に達したときの、独立変数の値 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動について選択された値と同じです。 独立標準値 独立変数の単位 従属標準値 従属標準値によって、構成の品目のメンテナンスがどの時点で必要かが決定されます。 予定通知済検査 (PI) の場合: 計測値が標準値に合致しない場合は、メンテナンス活動が必要になります。必要なメンテナンスまたはフォローアップ活動を実行するためのサービスオーダを、即座に計画することができます。 カウンタ値 (CV) の場合: 標準値に到達した時点で、メンテナンスを実行する必要があります。 例 (CV): 20,000 km ごとに自動車の検査を行う必要があるとします。その場合、最初の標準値は 20,000 km、2 番目の標準値は 40,000 km と続きます。 計測タイプの従属変数がこの値に達すると、参照活動が実行されます。 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動について選択された値と同じです。 従属標準値 従属変数の単位 ライフサイクル内 このチェックボックスがオンの場合、品目のライフタイム全体を通じて活動を実行する必要があります。 注意 頻度フィールドに入力された値は、品目のライフタイム中に品目に対して参照活動を何回実行する必要があるかを示す値になります。 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動について選択された値と同じです。 頻度 [ライフサイクル内] チェックボックスがオンの場合、このフィールドに入力される値は、品目のライフタイム中に品目に対して参照活動が実行される回数になります。 [ライフサイクル内] チェックボックスがオフの場合、このフィールドに入力される値は、隣接フィールドで指定された時間の単位内に、品目に対して参照活動が実行される回数になります。時間の単位が品目のメンテナンス周期よりも長い場合、予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを使用してメンテナンス概念に対する予測活動を生成するときに、この活動は使用されません。 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動について選択された値と同じです。 品目のライフタイムおよびメンテナンス周期は、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで指定されます。 時間の基準 時間の単位内に、品目に対して参照活動が実行される回数。この回数は、頻度フィールドで選択されます。 注意 [ライフサイクル内] チェックボックスがオンの場合、このフィールドの値は消去され、無効になります。頻度フィールドで選択された値は、品目のライフタイム中に品目に対して参照活動を何回実行する必要があるかを示す値になります。 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで参照活動について選択された値と同じです。 時間の基準 頻度フィールドに入力された回数だけ参照活動が実行される時間の単位 マスタ工順 活動の生成に使用するマスタ工順 工順オプション サービスオーダ活動の生成に使用されていた工順オプション 関連トピック マスタ工順と工順オプション 番号1 工順オプションの記述 関連トピック マスタ工順と工順オプション |