| # ASCII ファイルからフィジカルブレイクダウンを作成するには ASCII ファイルからのフィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m100) セッションで、ASCII ファイルからフィジカルブレイクダウンを作成することができます。 注意 サービス品目が品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションに存在する必要はありません。LN によりサービス品目が作成されます。 シリアル番号付品目がシリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションに存在する必要はありません。LN でシリアル番号付品目が作成されます。 ASCII ファイルからフィジカルブレイクダウンを作成する前に、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで品目データが利用可能であることを確認します。 ASCII ファイルからフィジカルブレイクダウンを作成するには ASCII ファイルからのフィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m100) セッションを開始します。 [ターゲット] セクションの [リンク先] フィールドから、次のいずれかを選択します。 設置グループ フィジカルブレイクダウンのリンク先となる設置グループを選択します。 ブレイクダウン フィジカルブレイクダウンのリンク先となるシリアル番号付品目を選択します。 新規ブレイクダウン LN によって、フィジカルブレイクダウンが新規作成されます。 デフォルト領域で、次の項目を入力または選択します。 新規作成するシリアル番号付品目が属するシリアル番号付品目グループ 出庫時間 (オプション) 入力ファイルフィールドに、ASCII ファイルがある場所へのパスを入力します。 必要に応じて、処理レポートチェックボックスおよびエラーレポートチェックボックスをオンにします。 作成をクリックします。 関連トピック 設置グループレイアウト例 マスクの定義 サンプル ASCII ファイル |