| # メンテナンストリガ (tsmdm0169m100) セッションの目的: メンテナンストリガセットの英数字メンテナンストリガを定義します。 注意 検査を実行すると、適用可能なメンテナンスセットがチェックされます。計測値がトリガセット内のメンテナンストリガのいずれかと一致すると、メンテナンス通知が生成されます。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ メンテナンストリガセット トリガが属するメンテナンストリガセット 記述 コードの記述または名前 トリガ メンテナンストリガの一意の識別子 トリガ メンテナンス通知の作成をトリガする英数字トリガの値。メンテナンストリガセットの計測タイプについて定義済の英数字計測値がリストされます。 トリガメッセージ トリガメッセージのコード。英数字計測値の場合、英数字計測値 (tsmdm0166m000) セッションからトリガメッセージのデフォルト値が取得されます。 記述 コードの記述または名前 デフォルト推奨 メンテナンストリガのデフォルト値として定義済の推奨。｢推奨 (tsmdm0167m000)｣ セッションで [デフォルト] チェックボックスがオンの場合のみ、デフォルト値が設定されます。 推奨 コードの記述または名前 デフォルトフォローアップ活動 メンテナンストリガのデフォルト値として定義済の参照活動 記述 コードの記述または名前 |