| # 時間範囲主導 SILS 供給メッセージの生成 (tiasc8212m000) セッションの目的: 時間範囲主導のオーダ管理/SILS 供給メッセージを生成または更新します。｢ライン順序での供給｣ (SILS) 供給システムでは、組立部品は組立キットの一部として納入されます。時間範囲主導とは、ラインステーションオーダ (LSO) があらかじめ定義されているタイムフェンスの範囲内にある場合に、この LSO の供給メッセージが生成または更新されることを意味します。供給メッセージの生成および更新を制御するために、いくつかのタイムフェンスが定義されています。このセッションは通常ジョブとして夜間に実行を開始するようスケジュールするか、オーダ内容またはスケジュールされている納入順序や日付/時間の変更をマニュアルで適用するために実行されます。 時間範囲主導供給は、組立部品供給メッセージを生成または更新するための 2 つの方法のうちの 1 つです。もう 1 つの方法は、プロセストリガのワークフローで定義されたトリガを使用することです。たとえば、前の LSO の完了を工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションを実行するためのトリガとして定義できます。 時間範囲主導を使用すると、いくつかの利点が得られます。たとえば、以下のようなものです。 前のトリガイベントに依存していないため、最初の LSO が開始される前でも供給メッセージを生成できます サイクル時間の変更に関係なく、供給メッセージを生成できます ライン構造の変更に関係なく、供給メッセージを生成できます 複雑な処理となる可能性が高いトリガのメンテナンスをスキップできます その一方で、基準として使用するのは計画組立データだけで、実際のデータを基準として使用できないという欠点もあります。このため、(ほぼ) 実際のデータである開始日/時間やジョブ順序を基準とすることが不可欠であるものの、計画データを更新できない場合には、トリガを使用する必要があります。何といっても、トリガは常に組立オーダの実際の進捗状況にもとづきます。また、下記に説明するように、両方法を使用することもできます。 前提条件 LSO に対して供給メッセージを生成または更新するには、あらかじめ次の条件が満たされている必要があります。 LSO が、この LSO に含まれる組立部品に対して定義されているタイムフェンスの 1 つの範囲内にある メッセージを生成またはメッセージを再生成の少なくとも一方のチェックボックスがオンになっている(このチェックボックスが両方ともオフの場合は、タイムフェンス最終更新の範囲内にある LSO について、供給メッセージがブロック解除されるだけです) LSO の状況が完了に達していない この LSO を含む組立オーダの状況が順序付または進行中になっている 機能 現在のセッションを実行した場合、LSO が入るタイムフェンスおよびこのセッションでオンにしたチェックボックスに従って、供給メッセージが生成または更新されます。各タイムフェンスは、LSO の計画開始日/時間前の作業日数または作業時間数として定義されます。このため、タイムフェンスどうしが部分的に重複します。 次のタイムフェンスが存在します。 タイムフェンスの作成 - LSO がこのタイムフェンスの範囲内にある場合、この LSO に対して供給メッセージが生成または更新されます 凍結済タイムフェンス - このタイムフェンスは LSO の内容が凍結される期間であり、倉庫または発注先ではこのような種類の変更をそれ以上処理できないため、資材または数量の変更は許されません。ただし、納入順序や納入日付/時間の変更は許容されます タイムフェンス最終更新 - このタイムフェンスの範囲内にある供給メッセージは、それ以上いかなる点でも更新できなくなります。現在のセッションでは、このタイムフェンスの範囲内にある LSO について、供給メッセージをブロック解除するだけです。ブロック解除については、下記の段落の 1 つで説明します タイムフェンスは、組立部品を含むキットについて組立キット (whwmd4150s000) セッションで定義します。このセッションは、倉庫管理の組立キット (whwmd4550m000) セッションでレコードをダブルクリックすると開始できます。現在のセッションでは、選択された LSO が、所要部品のキットに定義されているいずれかのタイムフェンスの範囲内にあるかどうかがチェックされます。 事後条件 供給メッセージは生成または更新した後、転送する必要があります。供給メッセージを転送するには、組立部品供給メッセージの転送 (tiasc8220m000) セッションを実行します。転送された時点で、メッセージが処理されます。 供給メッセージがどのように転送され処理されるかは、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションの供給元倉庫チェックボックスによって決まります。 内部供給の場合、このチェックボックスはオンです。LN はソース倉庫から工程倉庫へ倉庫移動を生成します 外部供給の場合、このチェックボックスはオフです。購買管理モジュールは、この情報を使用して、連続出荷スケジュールを生成し、発注先から工程倉庫への供給を制御します ブロック 内部供給のための供給メッセージは、ブロック状況として生成されます。このメッセージに起因する倉庫オーダも、｢ブロック｣ 状況になります。ブロックされた倉庫オーダは、スケジュールや予約には使用できますが、処理は行われません。ブロック解除された更新メッセージを転送すると、倉庫オーダはブロック解除されます。現在のセッションを実行すると、タイムフェンス最終更新の範囲内にある LSO に対して、ブロック解除されたメッセージが生成されます。なお、現在のセッションを実行すると、たとえメッセージを生成チェックボックスおよびメッセージを再生成チェックボックスがオフである場合でも、タイムフェンス最終更新の選択範囲内にある LSO について、供給メッセージの最終更新が必ず生成されます。最終更新は、工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションでも行うことができます。供給メッセージの状況は、組立部品供給転送(SILS) (tiasc8520m000) セッションに表示されます。 トリガとタイムフェンスの関係 トリガとタイムフェンス療法を使用できます。両方の方法を使用した場合、その関係は次のとおりです。 最初に実行されたセッションで、供給メッセージが生成されます。このため、現在のセッションを実行する前にトリガが定義されていると、工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションでメッセージが生成されます。トリガではタイムフェンスの作成が考慮されないため、このタイムフェンス内またはその前にトリガを定義できます。現在のセッションが ｢タイムフェンス生成｣ で実行され、トリガが定義される前である場合、現在のセッションで供給メッセージが生成されます 供給メッセージはどちらのセッションでも更新でき、どちらのセッションでも凍結済タイムフェンスが考慮されます。したがって、この点については違いはありません。ただし、現在のセッションによるメッセージの更新の場合に限り、選択した LSO がタイムフェンス最終更新の範囲内に入っていてはいけません どちらのセッションが最終更新を行い、どのような文字について更新を行うかについては、セッションが実行される順序、最終更新がどのように定義されているか、およびタイムフェンス最終更新との関係によって決まります。さまざまな状況があり、一言でまとめるのはむずかしいため、次の規則を頭に入れ、指針とするとよいでしょう 現在のセッションではタイムフェンス最終更新前まで更新が行われ、このタイムフェンスではブロック解除だけが行われます 工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションでは、タイムフェンス最終更新の前およびこのタイムフェンス内の両方で更新が行われます。最終更新の場合は、ブロック解除も行われます 工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションによる更新が最終更新かどうかは、ラインステーションの比較によって定義され、現在のセッションの最終実行またはタイムフェンス最終更新との関係によっては定義されません。詳細については、下記の注意のいずれかを参照してください ブロックかどうかに関係なく、メッセージを更新できます メッセージは一度しかブロック解除できません 注意 上記の説明では、タイムフェンスの作成が凍結済タイムフェンスの前に定義され、凍結済タイムフェンスがタイムフェンス最終更新の前に定義されているものと想定しています。言い換えると、タイムフェンスの作成に凍結済タイムフェンスが含まれ、凍結済タイムフェンスにタイムフェンス最終更新が含まれています 工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションは、供給メッセージを生成、更新、ブロック解除できます。メッセージを更新する場合、凍結済タイムフェンスは考慮されますが、タイムフェンス最終更新は考慮されません。選択した LSO の組立部品について、このセッションのラインステーショントリガ開始フィールドのラインステーションが、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで定義されているトリガ開始ステーションと同じ場合、最終更新が行われ、メッセージもブロック解除されます このセッションでは、非フロア在庫品目についてはメッセージ生成だけが行われます。品目がフロア在庫であるかどうかは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションで定義します ライン組立構成 （LAC) で定義される ｢タイムフェンス凍結｣ と凍結済タイムフェンスを混同しないでください。LAC の ｢タイムフェンス凍結｣ は、組立オーダに対する組立ライン構造の変更の適用と関係があります 現在のセッションは、SILS 供給メッセージを生成および更新するためだけに使用できます。工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションでは、｢バッチ｣ 供給メッセージも生成できます。｢バッチ｣ メッセージは一度生成すると、更新できなくなり、ブロックもできません 組立ライン 供給メッセージを生成または更新する LCO が実行される組立ライン メッセージを生成 このチェックボックスがオンの場合、タイムフェンスの作成の範囲内にあり、まだ供給メッセージが存在しない LSO に対して、供給メッセージが生成されます。このチェックボックスとメッセージを再生成チェックボックスをオンにすると、両方のアクションを一回で実行できます。 メッセージを再生成 このチェックボックスがオンの場合、既存の供給メッセージが更新されます。このチェックボックスとメッセージを生成チェックボックスをオンにすると、両方のアクションを一回で実行できます。 スケジュール遅延を含む LN によって、組立オーダの進捗状況がスケジュールに従っているかどうかがチェックされます。実際時間が遅延を示した場合、組立部品の計画納期を計算する上でこの遅延時間を考慮できます。この機能を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。 ラインステーション 供給メッセージを生成または更新する LSO と接続しているラインステーション 予定開始時間 供給メッセージを生成または更新する LSO の予定開始時間 組立キット 供給メッセージを生成または更新する LSO で必要とされる組立部品が含まれる組立キット 組立オーダ 供給メッセージを生成または更新する LSO が含まれる組立オーダ。組立オーダ状況は順序付または進行中でなければいけません。 生成 クリックすると、供給メッセージが生成または更新されます。 メッセージ クリックすると、このセッションの実行時に記録されたエラーメッセージが表示されます。 |