| # 組立部品表と作業のメンテナンス LN では、平準化された部品と作業は外部ソースから取り込まれます。このため、組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションの外部組立部品および作業チェックボックスがオンになっていなければなりません。 これにより、テストモードで作業を行っている場合、および現在の会社がマスタ会社として定義されている場合を除き、現在のセッションでこのデータを変更することはできません。 現在のセッションでこのデータを変更した場合は、変更内容を処理して、企業計画の既存の組立部品所要および既存の組立オーダに送信する必要があります。 このような変更を処理するには、次のセッションを実行する必要があります。 組立部品所要の計算 (tiapl2221m000) または組立部品所要の計算(複数bshell) (tiapl2222m000) 組立オーダの更新および凍結 (tiapl3203m000) または組立オーダの更新および凍結(複数のbshell) (tiapl3204m000) 注意 これらのセッションでは、一定の条件の下でしか変更を処理することができません。 関連トピック 組立計画の概要 |