| # BOD メッセージング ビジネスオブジェクト文書 (BOD) に関連するパラメータとセッションが Infor LN 10.2.1 に追加されました。 新規パラメータ BOD を発行した会社と BOD を受け取った会社が同じでない場合や会計エンティティおよび所在がテナント、会計エンティティおよび所在 (tcemm3100m000) セッションと一致しない場合は、BOD を会社で自動処理できません。 BOD パラメータ (tcbod0100m000) セッションに新規に導入された着信ルーティングエラー処理フィールドによって、実行する措置が決まります。 エラーを返す エラーが返されます。ION Desk に ｢ErrorBOD｣ と表示されます。受信 BOD が処理 BOD の場合は、｢Acknowledge BOD｣ が発行されます。 エラーをログ記録 エラーがログファイル ｢log.bod.error｣ に書き込まれます。エラーは返されません。 エラーを無視 エラーが返されず、ログにも書き込まれません。 マルチサイト構造では、受信 BOD が複数の会社に送信されます。マルチサイト構造で受信 BOD が正しく処理されるかどうかをテストするには、このパラメータをエラーを返すまたはエラーをログ記録に設定します。テストの結果、1 つの会社だけが BOD を処理できる場合は、このパラメータをエラーを無視に設定します。 新セッション 新セッションを次の表に示します。
セッション | 説明
--- | ---
BOD 導入登録 (bobod1100m000) | セッションの目的: 特別設定 BOD 導入を入力し、BOD 別に標準 BOD 導入と特別設定 BOD 導入のパラメータを変更します。
BOD モニタ (bobod1200m100) | セッションの目的: 送信トレイ内の最も古い BOD のタイムスタンプと現在の時間を比較します。構成可能なしきい値を超えると、アラートチェックボックスがオンになります。
BOD アラート (bobod1200m200) | セッションの目的: 送信トレイ内の最も古い BOD タイムスタンプと現在の時間を比較します。BOD の経過時間がしきい値の範囲内にある場合は、E メールアドレスの構成可能リストに E メールが送信されます。
ステージング済 BOD の発行 発行を即時実行するかステージングメカニズムで先送りにするかを指定できます。ステージングのオン/オフを切り替えるには、BOD 導入登録 (bobod1100m000) セッションを使用します。 ステージング済 BOD を発行するには、新規のステージング済 BOD の発行 (bobod2200m000) セッションを使用します。 注意 新しいパラメータと BOD セッションを以前のバージョンの LN に移植することもできます。 |