| # 合格品質基準 (AQL) 例 例
単一サンプリング
合格品質基準 | 60 %
サンプルサイズ | 30 個
合格品質基準 60% は、サンプルの 60% が不合格でもよく、不合格品が 60% を超えた場合にだけサンプルが不合格になることを意味します。
サンプル | サンプル数量 | 結果
1 | 5 個 | 良
2 | 10 個 | 不良
3 | 15 個 | 良
実際の品質基準 = [ 10 ÷ (5+10+15) ] × 100% = 33.33 % 実際の不合格率は、合格品質基準よりずっと低くなっています。そのため、オーダ数量またはサンプルが承認されます。
連続サンプリング
合格品質基準 | 60 %
オーダ数量 | 300 個
頻度 | 100 個
サンプルサイズ | 10 個
サンプル番号 | サンプルサイズ | 実際の品質基準
1 | 10 個 | 70 % 不良
2 | 10 個 | 50 % 良
3 | 10 個 | 80 % 不良
検査結果と合格品質基準の比較
サンプル | 品質基準 | 数量
- | 実際 | 承認可能 | 承認 | 不合格
1 | 70 % | 60 % | 0 | 100 個
2 | 50 % | 60 % | 100 個 | 0
3 | 80 % | 60 % | 0 | 100 個
- | - | 合計 | 100 個 | 200 個