| # 検査ヘッダと検査ラインの作成、更新、削除 入庫処理と出庫処理の間、検査が必要な品目の検査が検査パラメータの設定に従って作成されます。倉庫検査をマニュアルで作成することはできません。 入庫検査 保管場所が管理されている倉庫の場合、入庫勧告 (または、その 1 つ以上の勧告ライン) がプットアウェイされたときに入庫検査が作成されます。保管リストを使用している場合は、保管リストまたは保管任務がプットアウェイされたときに検査が作成されます。 入庫検査は入庫オーダラインに対応します。倉庫の保管場所が該当し、商品にさまざまな保管場所が勧告されている場合、入庫オーダラインごと、勧告された保管場所ごとに、別の検査が作成されます。たとえば、オーダライン 1000/10 の品目に保管場所 L1 と L2 が勧告されている場合は、検査 INS10111 と INS10112 が作成されます。次に、オーダライン 1000/20 に保管場所 L2 と L3 が勧告されている場合は、検査 INS10113 と INS10114 が作成されます。 入庫勧告の勧告ラインが異なる時点でプットアウェイされた場合は、最初の勧告ラインがプットアウェイされたときに検査が作成されます。次の勧告ラインがプットアウェイされると、勧告された保管場所が同じで、検査がまだオープンである場合は、同じ検査に追加されます。 一方、検査が処理中に設定されているか、処理済である場合は、後でプットアウェイされた勧告ライン用に新しい検査が作成されます。 保管場所が管理されていない倉庫の場合は、入庫の少なくとも 1 つの入庫ラインが確認されたときに、検査が作成されます。 入庫の入庫ラインが異なる時点で確認された場合は、最初の入庫ラインが確認されたときに検査が作成されます。次の入庫ラインが確認されると、検査がまだオープンである場合 (そして入庫ラインが同じ入庫オーダラインに属する場合)、同じ検査に追加されます。一方、検査が処理中に設定されているか、処理済である場合は、後で確認された勧告ライン用に新しい検査が作成されます。 入庫訂正 入庫訂正を実行した場合、該当する検査の検査ラインに訂正された数量が挿入されます。この数量が訂正できるのは、検査がオープンまたは処理中の場合です。入庫訂正後、検査予定数量がゼロになると、検査ラインは削除されます。検査が処理済の場合は、訂正された数量について新しい検査が作成されます。訂正された数量が処理済数量を下回る場合、処理済検査に対してマイナスの入庫訂正はできません。 出庫検査 出庫勧告が発行されたとき、または、ピッキングリストが出庫手順に適用される場合は、ピッキングリストが確認されたときに、出庫検査が作成されます。 出庫検査は出庫オーダラインに対応します。保管場所が該当する場合、同じ発送確定保管場所が勧告され、同じ出庫オーダラインに対応する勧告ラインは、1 つの出庫検査に統合されます。1 つ以上の勧告ラインに異なる保管場所が勧告されている場合、保管場所ごとに別の検査が作成されます。 たとえば、オーダライン 1000/10 の品目に保管場所 L1 と L2 が勧告されている場合は、検査 OUT10100 と OUT10101 が作成されます。次に、オーダライン 1000/20 に保管場所 L2 と L3 が勧告されている場合は、検査 OUT10103 と OUT10104 が作成されます。 出庫勧告の勧告ラインが異なる時点で発行された場合は、最初の勧告ラインが発行されたときに検査が作成されます。次の勧告ラインが発行されると、勧告された保管場所とオーダラインが同じで、検査がまだオープンである場合は、同じ検査に追加されます。一方、検査が処理中に設定されているか、処理済である場合は、後で発行された勧告ライン用に新しい検査が作成されます。 倉庫検査でのストックポイントの統合 入庫検査と出庫検査は、検査ヘッダと 1 つ以上の検査ラインから構成されます。 入庫処理と出庫処理の間、検査が必要な品目の検査が検査パラメータの設定に従って作成されます。倉庫検査をマニュアルで作成することはできません。 所有権 入庫ラインまたは出庫勧告の所有権レコードが異なる場合、所有者ごとに別の検査ラインが作成されます。 ペグ配分 倉庫オーダラインがプロジェクトペギングである場合、承認済数量、不合格数量、破壊済数量の入庫検査は入庫ラインペグ配分 (whinh3528m000) セッションでペグごとに更新されます。出庫検査の場合、出庫オーダラインペグ配分 (whinh2690m000) セッションで承認済数量と不合格数量が更新されます。 品質 品質を使用して倉庫検査を実施する場合は、ストックポイントを 1 つの倉庫検査に統合チェックボックスをオンにすることを強くお勧めします。その理由は、品質でサンプリングルールを適切に適用するには、特にシリアル番号付品目が関係する場合、検査を統合する必要があるためです。 検査と検査ラインの削除 検査ラインは次の場合に削除されます。 関連する入庫ラインの検査チェックボックスがオフで、倉庫が WMS 倉庫である場合 関連する入庫ラインが削除されている場合。その入庫ラインが検査のすべての検査ラインに一致する場合は、その検査が削除されます。 出庫オーダラインが削除されると、それに対応する検査も削除されます。 関連トピック 処理後の倉庫検査 倉庫検査でのストックポイントの統合 扱い単位を検査するには 倉庫検査 隔離検査在庫 発注先に未払の隔離検査在庫 |