| # フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションの目的: フィジカルブレイクダウンをメンテナンスします。フィジカルブレイクダウンは設置に対して定義されており、構成の組立構造やメンテナンス可能状態構造を表示できます。 構成または設置に現在設置されているシリアル番号付品目のみが、フィジカルブレイクダウンに表示されます。フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションでは、撤去済のシリアル番号付品目を確認できます。 注意 一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの機能要素の使用チェックボックスがオンの場合、フィジカルブレイクダウンで機能要素を使用することができます。 グラフィカルブラウザフレームワークを介してフィジカルブレイクダウンを表示する場合、フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションで入力したデータも使用されるので注意してください。 [シリアル番号の置換] コマンドを使用すると、古いシリアル番号を新しいシリアル番号に置換するシリアル番号の置換 (tscfg2210m800) セッションが開始されます。このコマンドが表示されるのは、構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの構成状況の使用チェックボックスがオンの場合のみです。 関連トピック フィジカルブレイクダウンをメンテナンスするには 設置グループレイアウト例 機能要素を使用するには 親品目 親シリアル番号付品目の品目コード 注意 親シリアル番号付品目をロット品目にすることはできません。 シリアル番号 親シリアル番号付品目のシリアル番号 記述 親シリアル番号付品目の記述または名前 改訂 シリアル番号付品目の改訂の識別番号 設置グループ 親シリアル番号付品目 (およびそのすべての子品目) が属する設置グループのコード 記述 コードの記述または名前 所有者 親および子シリアル番号付品目が所有する取引先の名前 位置 親品目のフィジカルブレイクダウンにおける、子品目または子構成要素の位置番号 関連トピック 採番 親品目の画像 シリアル番号付品目の画像。デフォルトで、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションから取得されます。シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションの画像を使用できない場合は、品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションから取得されます。 注意 特定ラインの詳細を表示すると、シリアル番号付子品目の画像が表示されます。シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションに画像が存在しない場合、シリアル番号付子品目の画像は、デフォルトで品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションから取得されます。 品目 子品目の品目コード 関連トピック シリアル番号付品目を定義するには シリアル番号 子シリアル番号付品目のシリアル番号。この番号は、ロット品目のシリアル番号にすることができます。 注意 子シリアル番号付品目は、ブレイクダウン内に 1 つしか存在しません。 1 つのフィジカルブレイクダウン内で、子シリアル番号付品目と親シリアル番号付品目を同一にすることはできません。 シリアル番号を入力しないと、状況フィールドは無効になります。 記述 子品目の記述または名前 改訂 シリアル番号付品目の改訂の識別番号 数量 親品目のフィジカルブレイクダウンにおける子品目の数量 注意 シリアル番号を入力すると、このフィールドは 1 が表示された状態で無効になります。 数量 子品目の数量を表すために使用する単位 機能要素 子品目が属する機能要素グループ 注意 一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの機能要素の使用チェックボックスがオンの場合に限り、機能要素を定義できます。 フィジカルブレイクダウンで機能要素を変更することはできません。 親品目と子品目の組合せは、1 つの機能要素にのみ属することができます。 関連トピック 機能要素を使用するには 参照指示 参照指示 関連トピック 参照指示の概要 記述 コードの記述または名前。たとえば、構成要素品目を設置する必要があるロケーションを表すコードなどになります。 構造タイプ 品目用に定義されたフィジカルブレイクダウン構造のタイプ。構造タイプが構造に設定されている品目は物的品目の子として設置できません。 指定可能な値 構造タイプ 注意 このフィールドが表示されるのは、構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの構造タイプの使用チェックボックスがオンの場合のみです。 状況 フィジカルブレイクダウン内の (シリアル番号付) 品目の状況 注意 状況をマニュアルで変更することはできません。 状況開始時間 状況が設定された、または最後に変更された日付 ダミーシリアルフィールドの消去 品目のダミーシリアル番号フィールドおよびフィジカルブレイクダウン構造を消去します。 フィジカルブレイクダウンの作成 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションを開始します。 完成状態構造から... 完成状態構造から、フィジカルブレイクダウン構造を作成できます。 品目ブレイクダウン... 品目ブレイクダウンから、フィジカルブレイクダウン構造を作成できます。 ASCII ファイルからのフィジカルブレイクダウン構造の作成 ASCII ファイルから、フィジカルブレイクダウン構造を作成できます。 プロジェクトブレイクダウン構造のコピー プロジェクトブレイクダウンから、フィジカルブレイクダウン構造を作成できます。 置換 フィジカルブレイクダウンの変更 (tscfg2220m000) セッションを開始します。このセッションでは、品目を置換できます。 設置 フィジカルブレイクダウンの変更 (tscfg2220m000) セッションを開始します。このセッションでは、品目を設置できます。 削除 フィジカルブレイクダウンの変更 (tscfg2220m000) セッションを開始します。このセッションでは、品目を削除できます。 上位レベル表示 1 レベル上の親品目を表示します。 現在の親品目がブレイクダウン内の最上位レベルにある場合、このコマンドは無効になります。 下位レベル表示 現在のブレイクダウンにおける子品目の構成要素を表示します。 このコマンドを有効にするには、まず、ブレイクダウンからラインを選択する必要があります。 ツリーの表示 選択したフィジカルブレイクダウンの構造をグラフィカルに表示します。 ログの表示 フィジカルブレイクダウンログを表示します。 品目詳細 シリアル番号付品目の詳細を表示します。 代替品目の表示 代替品目を表示します。 フィジカルブレイクダウンの削除 フィジカルブレイクダウンを削除します。 |