| # バックフラッシュの例 ある機械工場で、チェーンを製造しているとします。チェーン 1 個は、チェーンリンク 40 個で構成されています。機械ではチェーン 10 個が 1 分で生産されます。ここでは、チェーン 300 個に対して製造オーダを発行します。 見積製造原価は次のようになります。 見積資材: 12000 チェーンリンク 見積時間: 0.5 時間 チェーンリンクを倉庫から工程へ出庫し終えれば、確かにチェーン生産作業が開始可能となります (ただし、バックフラッシュが適用されている場合には、資材の物理的出庫は記録されません)。 製造オーダ終了時にチェーン 295 個は完了としてレポートされますが、チェーン 10 個は正しく組み立てられなかったため不合格としてレポートされます。 バックフラッシュの数量は、305 (= 295 + 10) チェーンです。 実際製造原価は次のように記録されます。 実際資材: 12200 チェーンリンク 実際時間: 0.508 時間 関連トピック バックフラッシュ |