| # シリアル/ロットの選択 (qmncm1210m000) セッションの目的: シリアルを元の NCMR から不適合資材レポートの分割 (qmncm1200m001) セッションを使用して生成された新しい NCMR にコピーします。 不適合資材レポート NCMR 番号。 説明 コードの記述または名前 数量 元の NCMR の数量。 分割数量 分割する必要がある品目の数量。 連番 オーダの連番。 シリアル番号 新しい NCMR にコピーする必要がある品目のシリアル番号。 ロット番号 新しい NCMR にコピーする必要がある品目のロット番号。 数量 元の NCMR と同じ単位のロットの数量と品目のシリアル。 分割数量 新しい NCMR に分割する必要がある品目の数量。 注意 このフィールドは、シリアル番号が空である場合にのみ有効です。 この数量は、不適合資材レポート - ロットおよびシリアル (qmncm1110m000) セッションで指定された数量の値未満にする必要があります。 分割の続行 選択されたロット/シリアルの分割数量の合計を、不適合資材レポートの分割 (qmncm1200m001) セッションで指定された分割数量と比較します。 |