| # 倉庫検査 - 設定 倉庫管理で品目を検査できるようにするには、次のデータを設定する必要があります。 入庫検査 保管場所が管理されている倉庫の場合、その倉庫に検査タイプの保管場所が存在しなければなりません。倉庫 (whwmd2500m000) セッションで、倉庫に保管場所を設定するかどうかを指定できます。倉庫 - 保管場所 (whwmd3100s000) セッションで、倉庫の保管場所を指定できます。 入庫済商品の倉庫オーダラインに対して検査手順を指定する必要があります。検査手順の最初の活動は、倉庫検査 (whinh3122m000) セッションにする必要があります。 購買品目の場合、購買オーダライン (tdpur4101m000) セッションの検査チェックボックスをオンにする必要があります。このチェックボックスをデフォルトでオンにするには、または、このチェックボックスを使用可能にするには、次のチェックボックスを少なくとも 1 つオンにします。 品目 - 購買 (tdipu0101m000) セッションの検査チェックボックス 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションの検査チェックボックス 出荷元取引先 (tccom4121s000) セッションの検査チェックボックス 発生元が ASC 生産のオーダの検査が完了すると、このオーダの状況は完了になります。 出庫検査 該当する出庫オーダの出庫手順を定義します。 出庫手順の最終活動は、倉庫検査 (whinh3122m000) セッションにします。 入庫と出庫 - ストックポイント詳細 少量のロット品目またはシリアル番号付品目、LIFO/FIFO 品目、または複数の扱い単位に含まれる品目の検査と検査ラインの作成方法を決定するには、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションのストックポイントを 1 つの倉庫検査に統合チェックボックスをオンにします。 品質 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの品質管理 (QM) フィールドで、品質を導入するかどうかを指定できます。品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションでは、品質を使用するオーダのタイプを指定できます。 関連トピック 倉庫検査とオーダ発生元 入庫手順と入庫検査手順の概要 倉庫検査 隔離検査在庫 一般完成品の保管 |