| # フィジカルブレイクダウンの変更と更新の承認と拒否 フィジカルブレイクダウンの変更と更新の承認/拒否 変更の承認/拒否 状況がフリーに設定されているフィジカルブレイクダウン変更を更新/修正できます。修正済ラインは提出する必要があります。フィジカルブレイクダウンラインの状況が承認保留に変更されると、変更は承認済または拒否になります。個々のラインの状況を承認保留、承認済、または拒否に設定できます。または、ヘッダレベルで状況を設定して、すべてのラインへの変更を同時に実施できます。 承認時に、複数のブレイクダウン変更を避けるために同じ品目とシリアルの組合せについてその他のブレイクダウン変更がすでに処理中になっていないことがチェックされます。 フィジカルブレイクダウンの更新 実際の PBS への変更を実施するには、承認済ブレイクダウン変更ラインを処理する必要があります。ラインおよびヘッダレベルでフィジカルブレイクダウンを更新できます。 変更はサービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、または作業オーダから発生します。その変更は関連オーダが処理し、PBS に承認されません。 契約適用範囲 契約が品目にリンクされている場合、フィジカルブレイクダウン変更により、契約の変更が生じ、PBS ラインの状況が設置予定または削除予定に設定されます。 契約変更を有効にすると、PBS ラインを設置または削除できます。処理を続ける前に、ユーザは契約と PBS を更新するかどうかを指定できます。 シリアル番号 承認済ラインにはシリアル番号が必須のため、ユーザは、ラインを承認する前にシリアル番号付品目のシリアル番号を指定または生成する必要があります。 ｢オーダより前｣ ブレイクダウン変更 マニュアルでのオーダより前フィジカルブレイクダウン変更は、オーダコンテキストで実行/実施されます。オーダ番号フィールドを指定し、フィジカルブレイクダウン - 変更 (tscfg2640m000) セッションでブレイクダウン変更の承認後にのみオーダ発行チェックボックスをオンにする必要があります。 ブレイクダウン変更が承認されないと、関連オーダを発行できません。オーダが処理される前に、すべてのブレイクダウン変更ラインは承認され、(必要に応じて) フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションに更新される必要があります。 注意 状況が [フリー] または [計画] に設定されたオーダ (サービスオーダ、作業オーダ、メンテナンスオーダ) から変更が開始された場合、その変更は ｢オーダより前｣ ブレイクダウン変更です。 状況が [完了] に設定されたオーダ (サービスオーダ、作業オーダ、メンテナンスオーダ) から変更が開始された場合、その変更は ｢オーダ完了後｣ ブレイクダウン変更です。 オーダにより生じるブレイクダウン変更 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの作業オーダから自動更新、サービスオーダから自動更新、またはメンテナンス販売から自動更新チェックボックスがオンの場合、オーダから生成されたブレイクダウン変更がフィジカルブレイクダウン - 変更 (tscfg2640m000)変更に更新されます。 活動ライン、部品ライン、または材料ラインが作成または修正された場合、オーダと親品目/シリアル番号の組合せの ｢オープン｣ な ｢フィジカルブレイクダウン変更｣ の利用性がチェックされます。利用可能な場合、変更はフィジカルブレイクダウン変更ラインに更新されます。 ｢オープン｣ な ｢フィジカルブレイクダウン変更｣ が利用できない場合、ブレイクダウン変更を作成する必要があります。構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの作業オーダから自動更新、サービスオーダから自動更新、またはメンテナンス販売から自動更新チェックボックスがオフの場合は、ブレイクダウン変更が存在しません。このため、活動は必要ありません。 フィジカルブレイクダウン変更ラインは、オーダ/活動の完了時に更新されます。ブレイクダウン変更がオーダコンテキストで実行され、そのオーダが発行されたがまだ完了していない場合、マニュアルでの変更はできません。オーダコンテキストでは、承認および後続のフィジカルブレイクダウン更新は適用できません。PBS の更新は、関連オーダの完了時に実行されます。 ｢オーダ完了後｣ のマニュアルブレイクダウン変更 フィジカルブレイクダウンへのマニュアル変更が可能になる前に、関連オーダを入力し完了する必要があります。 関連オーダの状況が ｢オーダ完了後｣ を示している場合、フィジカルブレイクダウン変更ライン (tscfg2141m000) セッションの変更ラインが修正されると、変更のソースフィールドがマニュアルに設定されます。 ブレイクダウン変更のクローズ ブレイクダウン変更をクローズするとき、変更がすべて承認され PBS に更新されたかどうかがチェックされます。｢オープン｣ なブレイクダウン変更が存在する場合、フィジカルブレイクダウン変更はクローズできません。 置き換えられた品目を処理し、フィジカルブレイクダウン変更 (tscfg2140m000) セッションの品目の置換えチェックボックスをオンにする必要があります。 |