| # プロセストリガの表示および使用 (tiasl8210m000) このセッションでは、セッションを開始するためのトリガとして使用できるすべてのイベントの発生を表示します。さらに、これらのイベントが発生したラインステーションおよびその組立オーダも表示されます。 たとえば完了しているラインステーションオーダ (LSO) など、トリガとして使用可能なイベントが発生するたびに、たとえこのイベントでプロセスが実際にトリガされなくても情報が記録されます。 開始ボタンを押すと、LN は記録されているあらゆるレコードをチェックして、記録されたイベントで別のプロセスがトリガされるかどうかを確かめます。LN はプロセストリガ定義 (tiasl8100m000) セッションをチェックすることで、別のプロセスをトリガする必要があるかどうかを判断します。プロセスをトリガする必要がある場合は、LN はこのプロセスをトリガします。プロセスがすでにトリガされている場合は、このレコードは削除されます。 このセッションは常に有効なままで、ESC キーを押すかまたは bshell をクローズするまで、新しいトリガがないかチェックを続けます。 トリガの処理中にエラーが発生した場合、LN はこのエラーをログに記録し、組立メッセージ (tiasc0501m000) セッションで表示することができます。 注意 プロセストリガの使用 (tiasl8211m000) セッションを使用すれば、必要なときに (チェックおよびトリガ) プロセスを開始できます。この方法によりプロセスを一度だけ実行することができ、セッションを有効なままにしてプロセスをチェックおよびトリガし続けることはありません。プロセストリガの使用 (tiasl8211m000) セッションでは、10 分おきなど、定期的にプロセスが実行されるようにジョブを設定することもできます。 関連トピック 組立管理の概要 プロセス プロセストリガ定義 (tiasl8100m000) セッションで定義したプロセス (イベント)。トリガとして使用可能なプロセスはそれぞれこのセッションに記録されます (このプロセスが実際にセッションをトリガするかどうかは関係ありません)。 次のいずれかのプロセスが発生するたびに、レコードが記録されます。 ラインステーションオーダを完了 ラインステーションオーダをオフセット 組立オーダを開始 (バッファの場合のみ) ラインステーションオーダを凍結 ステーションによるトリガ 上記フィールドのプロセスが実行されるラインステーション。[開始] ボタンをクリックすると、LN はプロセスフィールドのプロセスが現在のラインステーションでプロセストリガとしての機能を果たすかどうかをチェックします。 組立オーダ トリガを生成した組立オーダ 開始 トリガの処理を開始する場合にクリックします。プロセスを停止するには ESC キーを押します。 |