| # 部品表一括変更の表示、定義、修正 新しい部品表一括変更を定義するには、新しい部品表一括変更を追加するをクリックします。 部品表一括変更を検索するには、部品表一括変更を検索するをクリックします。 状況が設計中である部品表一括変更のみを修正できます。 部品表一括変更を使用するには 次の 2 つの状態において部品表一括変更を適用できます。 多数の設計部品表を変更および承認するため。 詳細については、設計部品表 - 自動手順を変更するにはを参照してください。 マニュアルで設計部品表を変更した後で、多数の設計部品表の変更を承認するため。 詳細については、設計部品表を変更するには - 半自動手順を参照してください 設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの改訂をマニュアルで採番チェックボックスがオンの場合、部品表一括変更の仕上げ手順はいくつかの面で異なります。詳細は、改訂をマニュアルで採番フィールドのヘルプを参照してください。 部品表一括変更定義 次のセッションを使用して、部品表一括変更が与える影響の確認と定義が行えます。 部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) 設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) 部品表一括変更別設計品目の改訂 (tiedm3540m000) 情報は、タブ上で確認できます。 各セッションは、前述のセッションからだけでなく、適切なメニューからも開始できます。 部品表一括変更シミュレーション 適切なメニューでシミュレート...またはシミュレート(詳細)...をクリックすると、部品表一括変更の影響を示すレポートを出力できます。 部品表一括変更と参照指示 部品表一括変更にリンクするアクションを使用して、設計部品表の参照指示を追加、削除、および置換できます。 詳細については、参照指示と部品表一括変更を参照してください。 関連トピック 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計部品表を変更するには - 半自動手順 設計データ管理の要約 参照指示と部品表一括変更 |