| # 品目コード構造 (tigrt0195m000) セッションの目的: 品目コード構造をメンテナンスおよびリストします。 各ファミリに対して、品目コードを生成するための構造を定義できます。LN は品目コードの固定部分と可変部分を区別します。 コードの固定部分は、ファミリコード (の一部) および分類コード (の一部)、5 つまでの特徴で構成されます。文字の先頭と文字数 (長さ) によって、品目コードに含める戻り値部分を指定できます。 コードの可変部分は、同じ品目コードが重複して生成されないようにします。 多数の品目に同じプロパティがある場合は、同じ品目の固定部分が生成されます。品目コードの可変部分は、同じ固定部分を持つ品目を区別するための連番として確保されます。品目コードの可変部分に対して長さ 0 を選択できます。これを指定すると、品目コードのすべての桁 (16 まで) にファミリコードと特徴コードが入ります。 例 品目コードの固定部分:
- | - | 開始位置 | 長さ
ファミリ | char | 1 | 4
特徴 1 | FRA フレーム | 1 | 4
特徴 2 | SEA シート | 1 | 4
特徴 3 | - | - | -
特徴 4 | - | - | -
特徴 5 | - | - | -
品目コードの変数部分
シリアルコードの英数字部分の長さ | 0
シリアルコードの数字部分の長さ | 0
上記の例で、特徴に対して定義した質問に、次のように回答したとします。
特徴 | FRA | フレーム
質問 |  | 回答
色は ? |  | 赤 (re)*
資材は ? |  | メタル (me)*
特徴 | SEA | シート
質問 |  | 回答
色は ? |  | 黄 (ye)*
資材は ? |  | 綿 (co)*
*) 品目コードに含まれる戻り値
生成される品目コード | CHARREMEYECO
ファミリコードを示す位置 1 から 4 | char
特徴 1 を示す位置 1 から 4 (戻り値 ｢re｣ および ｢me｣) | REME
特徴 2 を示す位置 1 から 4 (戻り値 ｢ye｣ および ｢co｣) | YECO
注意 上記の例では、可変部分には桁が割り当てられていません。可変部分に対して 2 桁の英数字と 2 桁の数字を確保すると、コードは CHARREMEYECOAA00 になります。 デフォルトでは、LN が最初の空文字および空数字を入力します。この場合は AA (英字) と 00 (数字) です。固定部分 CHARREMEYECO を持つ 2 番目の品目の品目コードは CHARREMEYECOBB11 となります。 関連トピック GRT での分類構造の設定 GRT での品目の分類 GRT での品目のコード化と分類 ファミリ ファミリを参照するファミリコード。各ファミリに対して、最も新たに生成された品目コードが格納されます。 注意 ファミリは、ファミリ (tigrt0103m000) セッションで定義しなければなりません。 記述 コードの記述または名前 ファミリ開始桁 そこから戻り値が挿入される品目コードの桁。最小値は 0、最大値は 8 です。 ファミリコードの長さ 品目コードに含まれるコードの長さ 最小値は 1、最大値は 8 です。 1 特徴を参照する特徴コード。その戻り値が品目コードに含まれる特徴。 注意 特徴はファミリ別特徴 (tigrt0102m000) セッションで事前に定義しておかなければなりません。 1 特徴の記述 シリアルコードの英数字部分の長さ 品目コードの中で英数字のシーケンスコードが占める桁数 数字部分の長さ 品目コードの中で数字のシーケンスコードが占める桁数 特徴コード長さ 特徴の長さ |