| # 設計データの仕上げ 設計データを仕上げるには、次のセッションを使用します。 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) (シングルレベル設計部品表用) 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) 部品表一括変更の処理 (tiedm3250m000) 個々の品目の仕上げ 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを使用して個々の品目を仕上げる場合、設計品目、改訂、および品目の選択範囲を入力できます。 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを実行する前に、次のどちらかのセッションを使用して、最終の仕上を施したい設計部品表のコピーデータを記録する必要があります。 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッション 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッション 部品表一括変更 (MBC) での仕上げ 部品表一括変更 (MBC) を施した設計品目は、設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを使用して仕上げる前に部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションを使用して設計部品表のコピーデータを記録しておく必要があります。 部品表一括変更で仕上げた場合、仕上日フィールドに値が設定され、部品表一括変更状況が仕上げになります。 仕上げ方法が部品表一括変更ありの場合、データは部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションから削除されます。 部品表一括変更を使用して仕上げたい場合、使用したい部品表一括変更を選択できます。その後は、これらの部品表一括変更の状況が製造で承認済になるはずです。 仕上げ時のアクション 品目は新規作成できるとともに、設計品目からコピーすることもできます。 設計品目改訂と品目の間に関係が存在しない場合、関係が LN で作成されます。 設計品目を品目へコピーする方法 (設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションで定義した設計部品表コピー方法に応じて異なる) を選択すれば、設計品目が品目にコピーされます。 設計品目から製造品目 (設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションで定義した設計部品表コピー方法に応じて異なる) を選択すれば、シングルレベルの設計品目が製造品目にコピーされます。 設計部品表からコピーされた製造部品表内の各位置に対するEDMとのリンクチェックボックスがオンになります。 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションの設計部品表コピーチェックボックスがオンになり、設計部品表コピー日フィールドに部品表一括変更の最終仕上げ日が入ります。 設計部品表ラインで置換する製造部品表ラインを決定するには、次のどちらかの操作を行います。 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションまたは部品表一括変更の処理 (tiedm3250m000) セッションで、製造部品表の更新方法を変更する。 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションで、適切なメニューから別の選択項目 ([部品表ラインの再コピー] や [設計品目を品目へコピー]) を選択する。 設計部品表の最終仕上げが不可能な状況 次の条件が当てはまる場合、シングルレベル設計部品表は最終仕上げされません。 品目のコピー先プロジェクトの状況が取消済、終了、クローズ、アーカイブ済のいずれかに該当する 品目のコピー先プロジェクトがメインプロジェクトである 親設計品目の改訂が設計で承認済以外である 親設計品目および品目の測定単位が異なる 次のいずれかの条件が適用される場合、構成要素のシングルレベル設計部品表が仕上げされません。(1) 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションの設計部品表コピー方法がEBOM から工程 PBOM へのみである場合、(2) 下記のどちらかの基準が満たされる場合 当該の構成要素が製造部品表に存在しない 構成要素の測定単位が、設計部品表構成要素の単位と異なる (3) 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションの設計部品表コピー方法が非プロジェクト品目をプロジェクト品目へで、かつ次のいずれかに該当する場合 非プロジェクト品目のコピー先が、存在しないプロジェクト品目である 使用されている単位が、設計部品表構成要素の単位と異なる (4) 設計部品表の構成要素が設計品目であり、かつ有効な設計で承認済を持たない場合 非設計関連フィールド 新規に部品表ラインを作成する際には、その新規部品表ライン用のデータが品目データからコピーされます。このことは、フィールドにファントムおよび倉庫が定義されている場合などに当てはまります。 部品表ラインがすでに存在する場合、データが旧製造部品表ラインからコピーされます。このことは、作業などのデータに関して当てはまります。 注意 サブ品目が未修正の場合、非設計データも旧製造部品表ラインからコピーされます。サブ品目が修正済の場合、これらのフィールドが品目データからコピーされます。 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計部品表 設計部品表 - 自動手順を変更するには |