| # 設置の有効化 (tscfg2210m500) セッションの目的: シリアル番号付品目の状況を (選択した設置グループの範囲内で) 開始から有効に変更します。 注意 改訂状況のシリアル番号付品目は、有効状況には変更されません。シリアル番号付品目の状況を改訂から有効に変更するには、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) 詳細セッションを使用する必要があります。 設置グループ 設置グループ (tsbsc1100m000) セッションにズームし、設置グループ範囲の最初のグループを選択します。 設置グループ 設置グループ (tsbsc1100m000) セッションにズームし、設置グループ範囲の最後の設置グループを選択します。 設置 選択した設置グループについて指定された設置の範囲開始値 注意 デフォルトでは、このフィールドの値はゼロとなり、設置の終了 (隣接するフィールド) 値は 9999 となります。これによって、選択した設置グループのすべての構成ラインが有効状況に変わります。 設置 選択した設置グループについて状況を有効とする設置の範囲終了値 注意 デフォルトでは、このフィールドの値は 9999 となり、設置の開始 (隣接するフィールド) の値はゼロとなります。これによって、選択した設置グループのすべての構成ラインの状況が有効に変わります。 エラーレポート エラーレポート 処理レポート 処理レポート |