| # オーダ検査ロットおよびシリアル履歴 (qmptc3530m000) セッションの目的: 以前に行われた検査のシリアル番号を表示します。 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 ライン番号 検査オーダが適用されるオーダラインの番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置であるか、見積資材の位置です。 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 シリアル番号 LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量に基づきます。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 20 個で 5 テストを実行し、100 個のサンプル数量を取得する必要があります (100/20=5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 不合格 このチェックボックスがオンの場合、このシリアル番号は不合格です。 |