| # 予測方法 (whina2100m000) セッションの目的: 予測方法を一覧表示およびメンテナンスします。 ユーザ定義の予測方法については、次の方法のいずれかを選択できます。 移動平均 指数平滑法 前年計算 最終期間需要 予測方法コードは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションで品目に、または倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで品目/倉庫の組合せにリンクすることができます。 関連トピック 各期間の需要予測を計算するには 予測方法コード 予測方法のコード 予測方法 品目の需要を予測するために使用する技法 次の予測方法が使用できます。 移動平均 指数平滑法 前年計算 最終期間需要 移動平均期間数 移動平均を計算するための期間数 履歴需要の最小期間数 履歴需要を計算する最短期間数 前年の後期期間数 予測を計算するために使用される前年度の後期期間数 注意 前年の後期期間数を指定できるのは、予測方法が前年計算の場合だけです。 前年の前期期間数 需要予測を計算するために使用される前年度の前期期間数 注意 前年の前期期間数を指定できるのは、予測方法が前年計算の場合だけです。 需要予測用平滑化係数 需要予測のための平滑化係数。予測方法が指数平滑法の場合は、平滑化係数を指定する必要があります。 需要予測の平滑化係数は、特定の期間のどの範囲について、実際出庫と予測の差異を需要予測の計算対象にするかを指定します。 指数平滑法の予測方法で、需要予測の計算に使用される公式は次のとおりです。

     nf = pf + s (ai -pf)nf新しい予測pf前の予測ai前の期間の実際出庫s平滑化係数
平滑化係数が小さくなると、平滑化の程度が大きくなります。平滑化係数の最小値は 0.01 であり、1 を超える値にはできません。通常は、0.1 から 0.3 の値になります。 予測エラー用平滑化係数 予測エラーのための平滑化係数 予測エラー用平滑化係数は、絶対および相対予測エラーを計算する公式の係数の 1 つです。絶対および相対予測エラーは、予測方法が指数平滑法の場合にのみ需要予測計算で計算されます。 絶対予測エラーは、需要予測の計算 (whina2202m000) セッションで在庫バッファの計算に使用されます。 絶対および相対予測エラーは、追跡シグナルの計算に使用されます。 注意 予測方法が指数平滑法の場合、予測エラー用平滑化係数は 0.01 以上でなければなりません。 限界追跡と平滑化係数のリンク このチェックボックスがオンの場合、平滑化係数の使用時にシグナルが表示されます。このフィールドが関係するのは、指数平滑法の予測方法を使用して計算された需要予測の場合だけです。需要を突然変更すると、予測が実際需要より遅れることになります。追跡シグナルは、このような偏差を示します。 追跡シグナル係数は次のように計算されます。 入力した限界追跡シグナル係数より追跡シグナル係数が大きい場合は、需要の急変が原因です。予測エラー用平滑化係数フィールドが低すぎるため予測できず、二次妨害に反応できません。このような場合、予測エラー用平滑化係数フィールドではなく追跡シグナル係数にもとづいて計算しなければなりません。 追跡シグナル係数が限界追跡シグナル係数より小さくなると、ただちに需要予測用平滑化係数フィールドの値が再び使用されます。 限界追跡シグナル係数 追跡シグナルを開始するための最小および限界係数 このフィールドが関係するのは、指数平滑法の予測方法を使用して計算された需要予測の場合だけです。需要を突然変更すると、予測が実際需要より遅れることになります。追跡シグナルは、このような偏差を示します。 追跡シグナル係数は次のように計算されます。 このフィールドに入力した限界追跡シグナル係数より追跡シグナル係数が大きい場合は、需要の急変が原因です。予測エラー用平滑化係数フィールドが低すぎるため予測できず、二次妨害に反応できません。このような場合、予測エラー用平滑化係数フィールドではなく追跡シグナル係数にもとづいて計算しなければなりません。 追跡シグナル係数が限界追跡シグナル係数より小さくなると、ただちに需要予測用平滑化係数フィールドの値が再び使用されます。 |