| # 保管検査 (qmptc2120m100) セッションの目的: 保管検査を表示およびメンテナンスします。 特定メニューから、次のタスクを実行できます。 保管検査の生成 (qmptc2220m000) セッションで保管検査を生成します。 オーダ検査の削除 (qmptc1203m000) セッションで保管検査オーダを削除します。 オーダ検査の完了/処理 (qmptc1202m000) セッション内の検査オーダの完了および処理 保管検査のクローズ (qmptc2221m000) セッションで保管検査を出力およびクローズします。 タブに関する情報は、次のセッションを参照してください。 保管検査 (qmptc2120m000) 保管検査在庫 (qmptc2130m000) 関連トピック 保管検査 品目 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 有効化コード 識別のために完成品にリンクされ、標準完成品からの偏差を表す可能性があるコード。有効化コードを製造品目と購買品目にリンクできます。 注意 LN では、指定された有効化コードのサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 有効化コード 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 検査 オーダ数量 検査が必要とされる数量。したがって、検査オーダの結果はこの数量の品質に関係するものになります。 数量単位 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。 状況 検査状況 承認数量 推奨 品質パッケージで推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 不合格数量 推奨 品質パッケージで推奨される不合格数量 (オーダ単位で表されます)。要求品質レベルに達していないすべてのサンプル数量の合計です。 破壊数量 推奨 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。 破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。テストに基づいて破壊された数量だけが算出されます。 |