| # 部品表の出力 (マルチレベル) 部品表を出力する品目を選択します。 [出力] をクリックしたら、4 種類の部品表から選択できます。 数量付き部品表は、作業、倉庫、長さ、幅、単位数、在庫単位、および正味数量を含む部品表データを出力します。 仕損付き部品表は、改訂、発効日、失効日、仕損の割合と数量、および備考を含む部品表データを出力します。 製造データ付き部品表は、改訂、発効日、失効日、リードタイムオフセット、産出率総計計画、工順仕損総計計画、およびファントムであるか否かの情報を含む部品表データを出力します。 プロパティ付き部品表は、発効日、失効日、発効と失効変更オーダなどを出力し、さらに構成要素品目が、標準構成かどうか、有効化構成かどうか、CHM と EDM のいずれにリンクされているかどうかなどの情報を含む部品表データを出力します。 出力されたマルチレベル部品表には、製造品目ごとに、すべてのレベルの構成要素が表示されます。 例 製造品目: 150100 自転車 ヨーロッパ
レベル | 位置 | 品目 | 記述
--- | --- | --- | ---
1 | 10 | 150101 | フレーム
1 | 20 | 160200 | 車輪
2 | 10 | 200135 | スポーク
2 | 20 | 200100 | ハブ
3 | 10 | 210100 | ハブケース
3 | 20 | 210110 | ボールベアリング
レベル 2 の構成要素は、レベル 1 の品目を作るために使用されます。ホイールは、ハブとスポークで構成されます。 ハブケースとボールベアリング (レベル 3) はハブの構成要素です。 要約マルチレベル部品表を出力するには、部品表構成要素使用先の出力 (tibom1412m000) セッションを使用します。 シングルレベル部品表を出力するには、部品表の出力 (tibom1410m000) セッションを使用します。 関連トピック マルチレベル部品表の構造 仕損および産出率 参照指示の概要 部品表の代替資材 |