| # オーダ分割のツリー表示 (tisfc0708m000) セッションの目的: マルチレベルで分割を行った後の親オーダと子オーダ間の関係をグラフィカルブラウザフレームワークで表示します。子オーダは、その分割元の製造オーダの下でオーダされます。 特定の製造オーダをダブルクリックすると、製造オーダ (tisfc0101m100) セッションに詳細が表示されます。 このセッションは、分割元の製造オーダから発生している親子関係のネットワークを、すべてまたは一部表示します。 マルチレベル製造オーダは次のように表示できます。 アップストリーム表示 子オーダは親オーダの下に表示されます。 ダウンストリーム表示 親オーダは子オーダの下に表示されます。 注意 デフォルトで、このセッションはアップストリーム表示モードで開始されます。オプションメニューでモードを変更できます。 関連トピック 製造オーダ分割 - 概要 |