| # 組立部品供給転送メッセージの転送 前提条件 供給メッセージを転送するには、工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションまたは時間範囲主導 SILS 供給メッセージの生成 (tiasc8212m000) セッションで供給メッセージを生成する必要があります。 機能 現行セッションの選択範囲内にある供給メッセージが、次のいずれかのパッケージ/モジュールに転送されます。 倉庫管理。内部供給、つまりメイン倉庫からの工程倉庫への供給の場合。 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで定義された供給元倉庫チェックボックスをオンにした場合、指定された倉庫に組立部品が要求され、倉庫転送が生成されます。 購買管理。外部供給、つまり外部の発注先が所要部品を工程倉庫へ直接納入する場合。 PUR はこのメッセージ情報を (順序化された) 出荷スケジュールによって送信します。 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで定義された供給元倉庫チェックボックスをオフにした場合、外部供給が使用されます。 メッセージが転送されると、以下のフィールドが修正されます。 完了した転送チェックボックスがオンになります。 状況フィールドの値が作成済または修正済から入庫なしに変更されます。これは、組立部品が要求されているものの、まだ受領されていないことを意味します。 ただし、転送できない場合には、次のようになります。 完了した転送チェックボックスがオフになります。 転送拒否チェックボックスがオンになります。 これらのフィールドは、ラインステーション - 組立部品供給転送(バッチ) (tiasc8510m000) セッションおよび組立部品供給転送(SILS) (tiasc8520m000)セッションで表示できます。 関連トピック 組立管理の概要 組立のバックフラッシュ |